품질시험 사진

공사명 : 1정수지 방식공사(단면복구 시공에 따른 품질시험)

부착강도 시험	부착강도 시험
부착강도 시험	부착강도 시험

부착강도 시험에 따른 단면복구 두께측정(10mm구간) 실측두께14mm	부착강도 시험에 따른 단면복구 두께측정(20mm구간) 실측두께26mm
부착강도 시험에 따른 단면복구 두께측정(30mm구간) 실측두께31mm