아리수품질확인제 점검결과

□ 점검현황

○ 주소 :     구      동       번지    호

구      대로 ․ 로 ․ 길

○ 성명 :                        (☎ :                       )

□ 수질검사결과 (2015.    .    ,    :    )

구 분	검사항목/검출의미	수질기준	수질검사결과
			검사결과	판 정
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)	0.5 NTU이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	잔류염소 (소독제 잔류농도, 물의 안전성 지표)	0.1 ~ 4.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)	5.8 ~ 8.5		□ 기준이내 □ 기준초과
	철 (수도관의 노후상태)	0.3 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
	구 리 (수도관의 노후상태)	1.0 mg/L이하		□ 기준이내 □ 기준초과
맛 ․ 냄새 평가결과	□적합(맛 ․ 냄새 없음) □금속맛,□소독냄새,□호스냄새,□흙냄새 ․ 곰팡이,□미끄덩한 맛 □기타( )
종 합 점검결과	□적 합 : 안심하고 음용하세요(차게하여 마시면 더 맛있습니다). □잔류염소 부족 : 개선완료시까지 마시는 물은 끓여 드세요. □수질기준 초과 : 원인조사 및 정밀검사 실시 예정입니다.
기타의견

□ 수도시설 점검내역

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
건축물	용 도	□ 아파트 □ 단 독 □ 연 립 □ 일 반 □ 주 상 □ 기 타 ( )
급수설비 상태현황	녹물출수 경험	□ 없 음 □ 있 음
	관의 종류 및 상태	□ 비내식성 : 양호, 교체필요 □ 내식성 : 동관, 스테인레스관, 기타( )
	물탱크 사용여부	□ 미사용 □ 사 용	□ 지하
			□ 고가
	물탱크 위생관리상태	□ 양 호 □ 관리필요(청소필요 등)
아리수에 대한 불편사항이나 문의사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다. - 다산콜센터 ☎ 120 또는 강서수도사업소 3146-3848, 수질팀 3146-3847~50 - 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)→사이버고객센터→민원서비스→품질확인제 ▣ 담당자 : 행정지원과 수질팀 (인)

서울시 상수도사업본부 강서수도사업소장

【 공동주택 동별 수질검사 결과표 】

우리아파트 아리수 수질 궁금하시나요?

( )아파트 ( )동의 아리수 수질검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

검사일자 : 2015.   .   .

구 분	검사항목	수질기준	수질검사결과
			검사결과	판 정
수질검사 결 과	탁 도 (물의 맑고 탁한 정도)	0.5 NTU이하
	잔류염소 (소독제 잔류농도, 물의 안전성 지표)	4.0 mg/L이하
	pH (물의 액성으로 산∙알칼리상태)	5.8 ~ 8.5
	철 (수도관의 노후상태)	0.3 mg/L이하
	구 리 (수도관의 노후상태)	1.0 mg/L이하
맛 ․ 냄새 (소믈리에)	□맛․냄새없음,□금속맛,□소독냄새,□호스냄새,□흙냄새․곰팡이,□기타( )
종합판정	□적 합 : 안심하고 음용하세요(차게하여 마시면 더 맛있습니다). □부적합 : 원인조사 및 정밀검사 실시 예정입니다.
기타의견

아리수에 대한 수질검사 신청 등 문의사항이 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.

▶ 다산콜센터 ☎ 120 또는 강서수도사업소 3146-3848, 수질팀 3146-3847~50

▶ 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)→사이버고객센터→민원서비스→품질확인제

서울시 상수도사업본부 강서수도사업소장