풍납토성 나들목 전원 인입 시공방안

□ 위 치 도

풍납토성나들목

□ 배관도 및 설치 상세도

배 관 도	배관 설치 상세도

□ 시공 방안

1안(◎)	2안(○)	3안
나들목 천공 코어 타공 장점: 시공이 제일 간단함 단점: 빗물의 유입에 대한 우려가 있으나 방수처리 가능 (방수시공방안 첨부)	비상통로 이용 뒷벽 코아 타공 장점: 빗물 유입 우려 없음 단점: 시공의 어려움(난이도 소)	비상통로 이용 오상 노출 배관 장점: 빗물 유입 우려 없음 단점: 시공의 어려움(난이도 대) 노출 배관으로 인한 미관 저해