풍수해 대비 취약시설 일제점검

(서울숲공원)

□ 점검대상 시설물현황

○ 시설물 점검내역

구 분	개 소 수	시설내역
시 설 물	1,377소	공원시설물 등
수 목	7개소	공원 녹지대

○ 공사장 : 없음

□ 점검개요

○ 점검 및 점검결과

- 점검일시 : 2014. 7. 7 ~ 7. 10

- 점검반 편성 : 2개조 13명

구분	점검대상	편성인원	점검반	비 고
계		14명
1조	공원시설물	7	- 조장 : 운영팀장 - 조원 : 홍정표,차용호,이충렬 조상진,김종왕,함기철
2조	“	7	- 조장 : 시설팀장 - 조원 : 김윤수,강재섭,배옥한 허 민, 윤강준,라선경

- 점검내용

․ 고정시설 안전부착 및 작동여부

․ 지지목 고정여부

․ 재난복구 장비 가동확인

․ 공원 사면지 및 주변 배수로정비  등

○ 조치사항

- 시설물 파손시 긴급 기동반 자체운영

- 배수시설(배수로 및 맨홀) 토사 및 낙엽제거

- 키큰나무 도복피해 예상지역 수목 지주목 정비 등

□ 시설물 점검결과

○ 시설점검 및 적출수량 내역

구 분	시설물명	점검개소수	적출건수	조치건수	비 고
계		1,384	85	84
1	배수로	15	5	5
2	집수정	107	20	20
3	그늘막	5	4	4
4	탈의실	2	2	2
5	곤충식물원 편의점	1	1	1
6	방문자센터 편의점	1	0	0
7	수변휴게실	1	0	0
8	야외무대	1	1	1
9	가족마당	1	0	0
10	보행가교	1	1	1
11	보행가교	1	1	1
12	A자형 안내판	20	0	0
13	동물우리 타이트록망	1	1	1
14	이용안내판	5	0	0
15	쓰레기분리 수거대	47	10	10
16	공원등	1076	0	0
17	CCTV	62	0	0
18	가족마당 반사판	2	1	0	2014.7.25예정
19	비상벨	8	0	0
20	테니스장	1	0	0
21	스케이트 파크	1	0	0
22	게이트볼장	1	0	0
23	다목적구장	1	0	0
24	농구장	1	0	0
25	공원내 수목	7	32	32
26	나비먹이 재배장	1	1	1
27	나비먹이 재배장 배수로	1	1	1
28	나비정원	1	1	1
29	곤충식물원	1	1	1
30	습지생태원	1	1	1
31	펌프시설	1	1	1
32	놀이터시설	6	0	0
33	출입통제시설	2	0	0
34	주차장 시설물	1	0	0

○ 시설물점검 적출내용 및 조치사항

연번	부서명	시설물명	위 치	점검결과	조치사항	점검자
						직․성명	핸드폰
1	서울숲	배수로	서울숲내 15개소	토사제거	토사준설	허 민	*************
2	〃	집수정	서울숲내 (107개)	맨홀점검	토사준설	허 민	*************
3	〃	그늘막	공원내(5개)	끈고정	끈고정	허 민	*************
4	〃	탈의실	바닥분수(2개)	끈고정	끈고정	허 민	*************
5	〃	곤충식물원 편의점	곤충식물원	파라솔받침대	받침대물보충	홍정표	*************
6	〃	방문자센터 편의점	방문자센터1층	이상없음	-	홍정표	*************
7	〃	수변휴게실	커뮤니티1층	이상없음	-	홍정표	*************
8	〃	야외무대	야외무대	석축탈락 옹벽틈새	정비완료	홍정표	*************
9	〃	가족마당	가족마당	이상없음	-	홍정표	*************
10	〃	보행가교	강변북로	휀스난간줄 미고정	난간줄 고정	윤강준	*************
11	〃	보행가교	강변북로	데크바닥 못돌출	정비완료	윤강준	*************
12	〃	A자형안내판	공원내(20개)	이동식안내판	이상없음	윤강준	*************
13	〃	동물우리 타이트록망	생태숲	타이트록망훼손	보수완료	함기철	*************
14	〃	이용안내판	방사장 5개	이상없음	-	함기철	*************
15	〃	쓰레기분리 수거대	공원내 (47개소)	거치대점검	정비완료	윤강준	*************
16	〃	공원등 1076개	공원내	이상없음	-	강재섭	*************
17	〃	CCTV 62개	공원내	이상없음	-	강재섭	*************
18	〃	가족마당 반사판 2개	가족마당	고정볼트풀림	정비예정	강재섭	*************
19	〃	비상벨	공원내(8개)	이상없음	-	강재섭	*************
20	〃	테니스장	체육공원	이상없음	-	차용호	*************
21	〃	스케이트파크	체육공원	이상없음	-	차용호	*************
22	〃	게이트볼장	체육공원	이상없음	-	차용호	*************
23	〃	다목적구장	체육공원	이상없음	-	차용호	*************
24	〃	농구장	체육공원	이상없음	-	차용호	*************
25	〃	공원내 수목	7개소	지주목고정	정비 32개	배옥한	*************

연번	부서명	시설물명	위 치	점검결과	조치사항	점검자
						직․성명	핸드폰
26	서울숲	나비먹이 재배장	한강사업본부옆	하우스동 끈 고정	끈고정완료	조상진	*************
27	〃	나비먹이 재배장	“	배수로토사	정비완료	조상진	*************
28	〃	나비정원	곤충식물원옆	하우스지붕 낙엽적치	정비완료	조상진	*************
29	〃	곤충식물원	곤충식물원	시설점검 및 배수로정비	정비완료	조상진	*************
30	〃	습지생태원	6번출입구옆	시설점검 및 배수로정비	정비완료	조상진	*************
31	〃	펌프시설	갤러리정원내	배수펌프점검 퇴적물제거	정비완료	허 민	*************
32	〃	놀이터시설	공원내 6개소	이상없음	-	김윤수	*************
33	〃	출입통제시설	한강연결통로 습지생태원연못	이상없음	-	이충렬	*************
34	〃	주차장시설	주차장	이상없음	-	김종왕	*************

□ 향후 조치계획

○ 시설물 정비추진 방법

- 자제정비 : 자체 기동보수반 인력활용

- 시설공사 : 자체정비 어려운사항 공사시행

○ 재난복구장비(기계톱, 삽, 비닐, 마대, 모래주머니 등) 사전점검

○ 시설물 파손 및 인명피해 발생시 인근 유관기관과 업무협조

○ 비상 연락체계 구축 등