【붙 임 1】

2015년 풍수해 현장대응장비 보유현황

(성북소방서)

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
합 계	18			2	10	8	0
현장대응단 (진압대)	5				3	2
현장대응단 (구조대)	10			2	2	2
돈암 안전센터	3				1	2
길음 안전센터					2	1
장위 안전센터					2	1

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
합 계	26	4	4	12	2	2	1	1
현장대응단 (진압대)	5	1	1	2		1
현장대응단 (구조대)	3			1			1	1
돈암 안전센터	5	1	1	3
길음 안전센터	6	1	1	3	1
장위 안전센터	7	1	1	3	1	1	0

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	12
현장대응단 (진압대)	2	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	경방창고	펌프차
현장대응단 (구조대)	1	0.75	14	250ℓ/분	220	40	40	40	15	200호	공작차
돈암 안전센터	3	0.75	11	250ℓ/분	220	40	40	40	15	창고	펌프차
길음 안전센터	3	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	차고	펌프차
장위 안전센터	3	0.75	13	250ℓ/분	220	40	40	40	15	펌프차	펌프차 탱크차

❹ 엔진펌프

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	2
현장대응단 (진압대)
현장대응단 (구조대)
돈암 안전센터
길음 안전센터	1	11	9	0.65	가솔린	65	40	65	5	펌프차	펌프차
장위 안전센터	1	8.6	10	0.764	가솔린	65	65	65	15	장위 펌프차	펌프차 탱크차

❺ 이동식 발전기

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2
현장대응단 (진압대)	1	3.7Kw	1	50	경방 창고	탱크차
현장대응단 (구조대)
돈암 안전센터
길음 안전센터
장위 안전센터	1	1	1	30	펌프차	펌프차 탱크차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계
현장대응단 (진압대)	1	380
현장대응단 (구조대)
돈암 안전센터
길음 안전센터
장위 안전센터