필름부착방식 자동차등록번호판 특징

□ 반사필름식 번호판은 기존 페인트식 번호판에는 적용할 수 없는 국가상징 문양 및 국가축약문자, 홀로그램 등 다양한 색상과 디자인을 적용할 수 있는 장점이 있음

ㅇ 이러한 디자인 등은 쉽게  모방할 수 없어 무등록 차량 및 대포차 등 번호판 위․변조로 인한 문제를 사전 예방에 도움이 되며, 재귀반사원리를 이용한 필름식번호판은 야간 시인성 확보에 유리하여 교통사고 줄이는데 효과가 있음

<반사필름식번호판 디자인 상세내역>

＜8자리 필름식번호판, ‘20.7 시행＞
＜8자리 페인트식번호판, ‘19.9 시행＞
◈ (색상) 자동차의 다양한 외관에 자연스럽게 조화되고, 번호판의 흰색바탕에도 가장 명확히 대비될 수 있는 청색 계열* 적용 * 적색은 통상 ‘위험·금지’ 의미, 황색은 현재 사업용번호판 바탕색으로 사용 중으로 제외 ◈ (국가 상징 문양) 우리나라 국기를 형상화, 정제된 태극문양 적용 ◈ (홀로그램) 미등록 등 불법차량의 번호판 위변조 방지 기능 ◈ (국가 축약 기호) 대한민국 영문 표기의 약칭인 “KOR” 적용 * KOR, ROK, KR, K 등 검토 결과, 국제올림픽위원회(IOC) 등 현재 국제적 공식 약칭으로 사용되고, 타 사용례와 중복되지 않으며 읽고 발음하기 쉬운 KOR 채택 ◈ (바탕색) 현행 승용차 번호판에 사용 중인 흰색 유지

□ 재귀반사(Retro-reflection) 원리를 이용한 필름식번호판은 유럽․미국 등 대부분의 OECD 국가들이 채택하고 있는 방식으로, 야간 시인성 확보에 유리하여 교통사고를 줄이는 데 효과가 있음.

< 해외 반사필름번호판 적용사례 >

＜네덜란드＞	＜프랑스＞	＜독일＞
＜폴란드＞	＜스웨덴＞	＜미국＞

ㅇ 재귀반사란 광원으로부터 온 빛이 물체의 표면에서 반사되어 다시 광원으로 그대로 되돌아가는 반사로서 자동차 전조등이나 후레시 등을 재귀반사 소재에 비추면 빛을 비춘 방향으로 되돌아가 광원에 있는 사람이 대상 물체를 쉽게 볼 수 있음.

<반사의 종류>

① 재귀반사	② 난반사	③ 거울반사

① (재귀반사) 입사한 빛을 광원으로 그대로 되돌려 보내는 반사. 빛이 어느 방향에서 어느 각도로 들어오더라도 광원의 방향으로 빛을 반사한다. 이러한 재귀반사의 원리를 이용해 굴곡이 심한 도로의 표지판이나 작업표시판 등 야간에 물체를 쉽게 알아 볼 수 있도록 대부분 재귀반사 제품을 사용한다.

② (난반사) 물체의 표면이 고르지 않고 울퉁불퉁한 상태에서 빛이 비추어져서 반사되는 빛들이 다양한 방향으로 반사되어 나가는 것을 말한다. 확산반사라고도 하며 아주 적은 양의 빛이 본래의 광원으로 돌아간다.

③ (거울반사) 거울에서의 반사처럼 매끈한 표면에 입사하는 빛들이 광원과 같은 각도로 반사되는 것으로 빛은 광원으로 되돌아가지 않는다.