품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 하남선(5호선연장)1-1공구건설공사                         점검일 : 2016. 9.29 ~ 9.30

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하며 품질방침과 일관성 있게 설정한 후 품질목표를 실행할 수 있는 세부 추진계획을 수립 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시하고 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서는 원본, 관리본, 비관리본으로 구분 관리바라며 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포 (협력업체 포함)한 후 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2016년도 교육 훈련 운영계획 중 현장내 전종사자(관리직+기능공)가 받아야하는 공통교육이 누락되었으니 보완 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 2016년도 공장검사가 필요한 제품의 경우 공장 점검 계획을 우선 수립한 후 점검 계획에 맞게 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 기 수립된 품질시험계획 중 주요 자재에 대하여는 KS제품일지 라도 1회 이상은 전문시험기관에 시험의뢰 하여 시공에 적정한 자재인지를 확인할 수 있도록 시험계획을 보완하시기 바람. (시 발주공사의 경우 시험소에서 시험 가능한 자재의 경우 무상 시험도 가능)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 차수공법 중 LW Grout 및 MSG Grout는 시험주입에 따라 주입율 이 결정되어져야 하고 결정된 주입율에 따른 주입압, Gel Time 을 결정하여 시공토록 해야 하며 시공 후 효과 확인과정도 불확실 하므로 정밀분석해서 그 결과를 얻을 수 있도록 관리하기 바람. ◦ Grouting 주입재료 중 규산소다는 시간이 경과됨에 따라 용탈현상 이 우려되는바 공사(Grout)시점을 적절히 조절하여 시행토록 하기 바람. ◦ 계측기함은 시건 관리를 철저히 하고 주변은 Con’c로 견고하게 하여 주변 변화에 영향을 받지 않도록 조치 바람. ◦ 시점 마감부위는 지보재 미설치로 벽체 변위를 유발할 수 있으므로 빠른 시일내 설치 바람. ◦ CIP 벽체 시공 구간의 띠장과 CIP 벽체가 이격되어 있어 벽체 변위를 유발할 수 있으므로 조속한 시일내 벽체가 띠장에 응력 을 전달할 수 있도록 보강 바람.(이규웅 위원) ◦ 중간말뚝과 띠장을 체결한 볼트의 여장(나사산의 길이)이 부족 하고 너트 부분에 와셔가 누락되어 반복하중에 의한 나사풀림 현상이 발생될 수 있으니 가시설이 견고할 수 있도록 보완바람. ◦ 강일육교 교대부 주변에 설치된 가시설의 띠장과 띠장을 연결하는 접합부의 시공 상태가 불량하니 보완 바람. ◦ 터널 내 설치된 위험시설물보관소는 일반인의 접근이 용이한 곳으로 안전사고 위험이 높은바 시설물 보관 장소로는 부적합하니 보관 위치를 재검토 바람. ◦ 터널 진출입부에 설치된 복공판은 동절기 결빙사고의 요인으로 작용될 수 있으므로 대처방안을 검토 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사”의 시공자인 한신공영(주)와 감리자인 ㈜동일기술공사에서 제시

한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.