소방장비 확인점검 결과

종 로 소  방  서

( 소방행정과 )

2015년 하반기 자체 소방장비 확인점검 결과

□ 소방차량 : 현장대응단

차량	특이사항	조치사항
2호	와이퍼 작동 불량(휴즈교환)
7호	냉각수 부족(보충)
11호	후미 경광등 전구 불량(교환) 터미널 압착 불량(조임)
13호	뒤타이어 1개 교환요망 방수탑 유선리모컨 수리중	수리중
8호	팬밸트 장력(텐션) 조정
10호	라바호스(상부) 클램프 교환
300호	유니버셜 조인트 볼트 조임
12호	운전석 후미 LED경광등 부분 불량 유압작동유 교체주기 도래
30호	운전석 경광등 1개 간헐적 불량 디지털수량계 불량 진공형성후 배관내 미세누수
18호	보조석 후미(지붕) LED등 불량 미분무총 충전불량 (수리예정)	공장수리 예정
200호	와이어끝단 U볼트 조임

□ 소방차량 : 119안전센터

차량	특이사항	조치사항
35호(신영)	후면경광등 1개 불량 방수압력 기밀시험시 압력 누기 진공펌프 작동시 누수
23호(종로)	운전석 앞바퀴 트레드부 찍힘 조수석 뒷바퀴 사이드윌 일부 찍힘 사다리상승 리미트 스위치 불량
6-3호(종로)	후면 상부 LED조명 일부 점멸 불량
24호(연건)	폐차 예정으로 점검 생략
34호(연건)	후방 적재함 셔터 불량 보조석 하부 차폭등(노견등) 점등 불량
6-4호(연건)	운전석 미등, 번호판등, 안개등 점등 불량
8-4호(연건)	배선 정리(현지시정)
26호(숭인)	앞바킈 2EA 편마모	교환예정
36호(숭인)	캡틸팅 걸쇠고리 불량(휘어짐)
6-6호(숭인)	브로바이가스 과다 파워오일 보충(현지시정)	도보정비센터 수리예정
8-6	에어크리너 수입(현지시정)

□ 기타 지적사항 : 공통사항

센터별	장 비 명	지 적 내 용	조 치 내 용
현장대응단 각 119안전센터	구조장비	○장비 사용법 및 제원숙지 미흡	▷ 현지시정
	구급장비	○구급장비 현황 파악 및 편람 정리 미흡 ○구급장비 소독 철저	▷ 현지시정 ▷ 현지시정
	통신장비	○휴대용무전기(UHF,TRS)밧데리 등 관리상태 홀	▷ 현지시정
	기타장비	○각 장비별 주간점검부 작성 미흡	▷ 현지시정

5. 행정사항

○ 각 부서장은 점검결과에 따라 정비업체 의뢰 건에 대해서는 2015. 10. 6.(화)까지 고장발생 의뢰 하고 정비완료시 수리이력 관리(119행정정보시스템 등재)하기 바랍니다.

○ 각 안전센터(현장대응단)장은 소방장비 고장 발생시 경미한 사항은 자체 정비하고, 중대한 사항은 신속한 대처가 이루어질 수 있도록 장비회계팀에 즉시 보고(통보)하기 바람.