하수처리 자동제어시스템 종합진단

하수처리 자동화사업과 관련하여 물재생센터 자동제어시스템에 대한 종합진단을 실시하여 최적의 개선방안을 마련코자 함.

□ 추진사항

현 행		개 선 (’18년까지)
￭ 자동화율 : 69% - 일부공정 현장·수동 운전 - 공정별 · 시설별 부분제어 - 계측기기 부족으로 신뢰성 저하		￭ 자동화율 : 100% - 모든 공정 중앙·자동 운전 - 호환성 있는 범용 제어시스템 개량 - 계측기기 이중화

❍ 탄천 자동화 시범사업 시행       : ’14.10 ~ ’15.12월

- 개별 구성된 제어시스템을 모든 공정이 중앙제어가 가능토록 개선

❍ 탄천 시범사업 평가 및 3개 센터 종합 진단 실시 : ’15. 5 ~ 7월

▸ 탄천 자동화 시범사업 효과분석 평가 ▸ 3개센터 종합진단실시 개선(안) 제시		서울시 물재생센터 최적의 자동화 운전방안 마련

□  진단개요

❍ 진단내용

▸ 자동제어시스템 성능파악, 기능의 적정성 여부 진단

▸ 자동제어시스템 노후화, 운영관리 문제점, 최적화 방안

❍ 진단기간 : ‘15. 5~’15. 7(3개월)

□  향후계획

❍ 자동제어시스템에 대한 조속한 진단완료, ‘16년 적기 예산반영

❍ 종합진단 후 확대 추진, 서남(‘16~’17년) / 중랑·난지(‘16~’18년)