하천내 공사장 점검결과 지적사항 조치결과

□ 공사명 : 장안교(구교) 성능개선공사

○ 지적사항 : 임시 차량진입로 미통제로 일반차량 진입하여 안전사고 우려

▶ 조치결과 : 동부간선 진입부에는 볼라드, 자전거도로 연결부에는 안전가림막을 설치하여 차량 진입차단함

사진 번호	점검 시	조치 후
사진
사진설명	임시 차량진입로 미통제	차단시설 설치

□ 공사명 : 장안교(구교) 성능개선공사

○ 지적사항 : 우기(6~9월)시 임시가교 교각에 각종 협잡물 퇴적으로 유수흐름방해 발생

▶ 조치결과 : 임시가교 하부의 토사 및 협잡물을 제거함

사진 번호	점검 시	조치 후
사진
사진설명	임시가교 협잡물 퇴적	퇴적물 제거