2018년 하천 위기상황 관리시스템 추진 계획

2018. 2.

물순환안전국

(하천관리과)

하천 위기상황 관리시스템 추진계획

여름철 돌발 강우시 하천내 이용시민의 고립사고 예방 등을 위하여 설치한 하천위기상황관리시스템에 대하여 우기철 운영에 지장이 없도록 유지관리하고  사고발생 위험지역에 하천예경보시설을 신설하여 풍수해에 대비하고자 함

□ 추진방향

○ 노후 장비 교체 및 우기전 통신상태 점검․정비 등으로 우기철 대비

○ 고립사고 위험지역에 하천예경보시설 신설 및 하천진출입 차단시설 개선

□ 시설현황

○ 하천 위기상황시스템(하천 예․경보시설, 자치구 운영)

구분	합계	자 동 경보시설	문 자 전광판	CCTV	경광등	비 상 사다리	설치비용 (백만원)
계	547	137	130	57	133	90	9,950
`10~`15	414	116	109	39	68	82	7,995
`16~`17	133	21	21	18	65	8	1,955

자동경보시설	문자전광판	CCTV 및 경광등	비상사다리

○ 하천 위기상황관리 통합모니터링시스템(서울시 운영)

- 개발기간 : `13.5.27~`13.10.25

- 개 발 비 : 172백만원

□ 유지관리 계획

○ 유지관리기간 : 2018. 3. ~ 2018. 10.31.

○ 유지관리내용

- 노후 및 파손된 부품 정비

- 자동경보시설(음성, 수위), 우량계, 수위계, 문자전광판, CCTV 통신상태 점검 및 조치

- 안내방송 및 문자전광판 표출 확인․보수

- 방송문자 정비 및 SMS 전송상태 점검

- 운영서버 업그레이드 및 노후된 CCTV 교체

- 고립사고 위험지역(교량하부 등)에 대피 안내표지판 설치

- 하천 위기상황관리 통합모니터링시스템 유지관리 등

○ 유지관리방안

- 자치구

․ `10~`15년에 설치한 시설에 대하여는 유지관리 업체 등을 선정하여 관리

※ 서울시에서 유지관리비용을 지원하고 자치구는 실정에 맞게 유지관리

․ `16~`17년에 설치한 시설에 대하여는 하자처리

․ 교량 하부 등 고립사고 위험지역에 대피안내표지판 설치 및 담당책임자지정(공무원 및 방재단원 등 현지주민 각 1명)

※ 관리자중 민간인은 지역재난대책본부장 명의로 “현장관리관증”발급 및 반사조끼 등 현장활동용품 사전 지급

- 서울시

․ 각 자치구에서 운영하는 하천 위기상황관리시스템을 통합 모니터링 하기 위하여 운영중인 하천위기상황 통합 모니터링시스템의 하자기간이 완료(`15.10)되었기에

․ 자치구와 서울시간 통신장애 및 시스템 오작동 발생시 신속한 원인파악과 조치를 위하여 시스템 개발업체와 유지관리 계약하여 운영하고자 함

※ 하천위기상황 통합모니터링시스템 개발업체 : ㈜화진티엔아이

□ 하천 예경보시설 신설 및 하천 진출입 차단시설 개선

○ 하천 예․경보시설 신설

(단위 : 백만원)

자치구	하천명	사업내용	배정금액	비 고
		경보시설 11개소 문자전광판 6개소 CCTV 1개소	637
서대문구	불광천	경보시설 1개소	50	서대문측 반복개구간 별도 운영체계가 필요하여 반영
마포구	불광천	문자전광판 1개소	11	교량 하부 주변으로서 안전사고 예방을 위해 반영
		경보시설 1개소	36
	홍제천	경보시설 1개소	36	반복개구간지역으로 안전사고 예방을 위해 반영
동작구	도림천	CCTV 1개소	20
		경보시설 1개소	40
서초	양재천	경보시설 2개소	72	이용시민 증가로 안전사고 예방을 위해 반영
	여의천	경보시설 2개소	72
강북	우이천	경보시설 1개소 문자전광판 1개소	80	합류 지점으로 돌발강우시 사고위험이 있어 반영
구로	도림천	경보시설 2개소 문자전광판 4개소	220	펌프장 토출구와 하천 자전거도로가 접해 있어 배수펌프시 안전사고 예방을 위해 반영

○ 하천 진출입 차단시설 개선

- 돌발 강우시 하천 수위가 급상승하여 고립사고 예방을 위해 신속히 하천 진출입시설을 통제하여야 하나

- 현장 출동에 많은 시간이 소요 및 출입통제 표지판이나 테이프 등으로  응급조치하고 있어 하천 진출입시설을 원격 통제할 수 있도록 개선

【 2018년 사업대상지 】

자치구	하천명	설 치 갯 수	소요예산(백만원)
합 계		차단시설 52개소	1,030
도봉구	방학천	차단시설 8개소, CCTV 5대	350
노원구	중랑천	차단시설 6개소, 전기시설 등	200
관악구	도림천	차단시설 15개소	200
강북구	우이천	차단시설 23개소	280

※ 금년에는 주요지점을 시범설치 운영하고 문제점 등을 검토후

고립사고 위험지역부터 순차적으로 시행 예정

□ 소요예산

○ 총 사업비 : 2,210백만원

합 계	유지관리	신설 및 교체	재난관리기금
			신설	차단시설 설치
2,210	400	300	637	1,030

○ 예산과목

- 유지관리 : 400백만원

․ 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 하천 위기상황관리시스템 유지관리, 시설비

- 신설 및 교체 : 300백만원

․ 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 하천 예경보시설 신설 및 교체, 시설비

※ 재난관리기금은 심의 결과에 따라 별도 배정 예정

□ 향후일정

○ `18.2월말 ~ 3월초 : 예산 재배정

○ `18.3.~ 5.14 : 하천 위기상황관리시스템 정비 및 신설

하천 진출입 차단시설 설치

○ `18.5.15~10.15 : 시스템 운영 및 유지관리

□ 행정사항

○ 예산 배정후 사업이 조속히 시행 될 수 있도록 사전 준비

○ 하천 위기상황관리시스템 점검․정비실적 및 우기철 자체 운영계획을 `18.5.15까지 제출

○ 하천 예경보시설 신설 및 하천 진출입 차단시설은 우기전 완료하여 우기철 활용될 수 있도록 시공관리 철저

○ 교량 하부 등 고립사고 위험지역에 책임담당자 지정

연번	지정위치	책임담당자 지정		비고
		공무원	민간인
		직, 성명	성 명 (통장, 지역자율방재단 등 지정)

붙임 : 자치구별 예산배정 내역 1부.  끝.