【별지 13호 서식】<신설 2014.6.20, 개정 2015.12.18>

학술지 게재 및 학회발표 신청서

(제 20조 관련)

1. 개  요

○ 발표일시 : 11. 17

○ 발표장소 : 제주 매종글래드호텔

○ 발표구분 : 포스터

2. 발표논문명 : 입상활성탄 유효경에 따른 수처리효율 비교평가

○ 발표요지

- 목적 : 고도정수처리에 있어서 유효경 선정의 중요성 확인

- 방법 : Lab scale small column test를 통한 서울시에 도입된 활성탄 유효경별 TOC 및 맛․냄새 제거효율비교

- 결과 및 고찰

․ 동일 유효경이라 하더라도 활성탄 원산지에 따른 수처리효율(TOC, 맛․냄새)은 다소 차이가 있었으나, 전반적으로 유효경이 0.9mm인 활성탄보다 0.65mm인 활성탄에서의 수처리 효율이 우수하였음.

․ 조제수 대비 정수센터별 TOC 제거효율 비교결과, K(37%) > A(15%) > K(EBCT 15min 7%, 12.5min 6%)로 나타남

- 결론

․ 활성탄은 작은 유효경일수록 물과의 접촉면적이 넓어져 처리대상물질 제거에 더 유리한 것으로 나타나 0.9mm의 활성탄을 사용하는 K 정수센터의 경우, 수처리 효율을 향상시키기 위해서는 EBCT의 충분한 확보가 필요함

․ 현재의 활성탄을 충분히 사용후 신탄으로 교체시에는 수처리효율을 향상을 위해 적정 입경검토가 필요함.

3. 발표자 및 참여자

	이름	소속	연구개발 참여내용	비 고 (보고서와 변동사항)
주발표자	백영애	수처리연구과	연구계획수립, 실험장치운영, 결과보고서 작성	없음
연구개발 참여자	조우현	수처리연구과	실험장치구성 및 운영	없음

※ 보고서 연구개발참여자와 논문/발표 저자의 연구개발참여사실 확인하여 기록

4. 학술지(학회) 명 : 한국환경분석학회

○ 게재 : SCI 및 SCIE급, 비SCI국제저널 및 KCI, KSCI급, 기타

○ 발표 : 국제급, 국내급, 협의회 및 자체발표

2016 . 10.  4.

신청인 :   백  영 애 (인)

서울특별시 서울물연구원장 귀하