2021년 한강공원 해빙기 안전 대책

《 ’21. 2. 4.(목) 》

해빙기 안전사고 대비 주요 시설물, 대형 공사장 등에 대한 일제 점검을 실시하여 시민의 안전한 한강공원 이용을 도모하고자 함

□ 점검개요

○ 점검대상 : 한강공원 내 주요 시설물 및 대형 공사장, 수상시설물 등

- (주요시설) 하천시설물(제방, 수중보), 접근시설(나들목, 승강기, 보행육교 등)

- (공 사 장) 암사초록길 조성, 자연형 호안 복원, 난지캠핑장 리모델링 등 9개소

- (수상시설) 수상시설물(유도선장 등) 57개소, 선박 750척

○ 점검기간 : ’21. 2. ~ ’21. 4.

○ 점검내용 : 해빙기 안전사고 대비 시설별 안전 점검 실시

- 해빙기 지반 약화에 따른 시설물 균열, 붕괴, 변형 등에 대한 현장 점검

- 해빙으로 인한 수상시설 및 선박에 대한 시설‧장비 변형, 파손 등 점검

- 수상시설물 유류 및 오수 유출 등 오염물질 한강 유입 육안점검 실시

□ 세부 점검계획

□ 주요 시설물에 대한 안전 점검

○ 점검대상 : 하천시설물(제방, 수중보), 접근시설(나들목, 승강기, 보행육교 등)

○ 점검기간 : (1차) ’21. 2. 22. ~ 3. 31. / (2차) ’21. 4. 1. ~ 4. 30.

○ 점검방법 : 시설별 소관 부서 및 외부 전문가 참여 함동점검 실시

○ 점검시행 : (1차) 공원별 한강 시설물 일제 점검(’21. 2. 22. ~ 3. 31.)
(2차) 1차 점검결과 조치사항 집중 점검(’21. 4. 1. ~ 4. 30.)

○ 추진일정 : 1차 점검(’21. 2. 22. ~ 3. 31.), 2차 점검(’21. 4. 1. ~  4.30.)

□ 대형 공사장에 대한 안전 점검

○ 점검대상 : 대형 공사장 9개소

- (본   부) 암사초록길 조성, 뚝섬‧망원 자연형 호안 복원, 난지캠핑장 리모델링, 옥수역 하부 주민휴식공간 조성, 노후 상수관로 교체(총 5개소)

- (기   타) 제물포터널 건설공사, 월드컵 대교 건설공사 등(4개소)

○ 점검기간 : ’21. 2. 22. ~ 4. 30.

○ 점검방법 : 공사부서(치수과, 생태환경과, 공원시설과), 시공사 등 합동 점검

- 발주부서, 시공사, 공사감독 등과 합동점검 실시(필요시 외부 전문가 참여)

□ 수상시설물에 대한 안전 점검

○ 점검대상 : 수상시설물(유‧도선장, 공공시설 등) 57개소, 선박 750척

○ 점검기간 : ’21. 2. 8. ~ 3. 12. ※ ’21. 4월까지 순찰 지속 실시

○ 점검방법 : 수상기획과, 수상안전과에서 수상시설물 등 상태 집중 점검

- 시설, 계선‧계류 장비 등에 대한 변형 및 파손 여부 등 상태 집중 점검

- 유류 관리, 오수 배관 상태 등 육안 점검 통해 수질 오염원 점검

□ 기타 시설에 대한 안전 점검

○ 점검대상 : 녹지대, 시민 편의시설(음수대, 체력단련기구 등), 자전거도로 등

○ 점검기간 : ’21. 2. 15. ~ 3. 31.

○ 점검방법 : 시설 관리부서(녹지관리과, 시설관리과) 및 11개 안내센터 수시 점검

- 싱크홀 등 지반 침하, 수목 전도 등 관리, 음수대 동파 등 확인 위한 순찰 점검

- 자전거도로 노면 균열 등 포장상태, 안내표지판 전도‧변형 등 일제 점검

□ 조치계획

○ 경미한 사항은 즉시 조치, 중대한 사항은 응급 조치 및 접근통제, 우기 전 정비

○ 본부, 유관기관 간 비상연락망 현행화, 긴급상황 발생시 신속 대응‧전파