집중점검 결과 보고

○ 시 설 명 : 한강대교

○ 점검일시 : 2014. 10. 8(수)

○ 점검구간 : 신교, 구교(게르버) 상부 전구간

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고
신교 A2	-낙서 제거 필요 -신축이음부 후타재와 토공부사이 실링필요	그라인딩하여 낙서제거 실링으로 정비하여 우수 침투 방지
신교 P3	중간부분 탄성죠인트 파손	정비
구교 P4	보도부 이음부구간 단차 발생으로 정비필요	철판 연장하여 설치 또는 데크 높이 조정 필요
구교 P2	단속카메라 표지판 돌아감	차도 방향으로 정비

점검자 :  성동도로사업소 교량보수과  주무관  성명 김근섭(서명)

시설관리공단                       성명 김남수(서명)

성명 장  환(서명)