하천점용허가 관련 검토의견

□ 공원여가과 [체육시설물]

구 분	내 용
간담회 내용	· 체육시설 4개소가 간섭이 예상되며, 공사 착공 전 현수막(플랜카드)등을 통해 사전안내 필요 · 공사기간 준수 필요 · 체육시설 예약관련 시민불편 방지를 위하여 체육시설 인근 공사 1.5개월 전 공사계획 통보 필요
추가 요청사항	·

□ 녹지관리과 [운동/편의시설/어린이놀이터/수목

구 분	내 용
간담회 내용	· 막구조 파고라 해체 시 천관리 유의할 것, 재사용이 불가할 경우 신규로 설치 필요 · 어린이놀이터 놀이기구 철거 후 재조립할 경우 신규 설치검사 필요(안전필증) · 수목 이식이 불가한 경우, 유사목에 대한 식재 필요 · 폐목에 대한 처리는 공원내부가 아닌 외부로 반출 후 실시(민원예방) · 수목 복구에 따른 하자보증보험증권 제출
추가 요청사항	·

□ 치수과 [나들목]

구 분	내 용
간담회 내용	· 나들목 간섭구간 5개소 우회도로 확보계획 상세히 작성·제출 · 날개벽 등 구조물 간섭 시 복구계획 작성·제출
추가 요청사항	·

□ 시설관리과 [자전거도로]

구 분	내 용
간담회 내용	· 자전거도로 업그레이드 계획관련 구간별 공사계획 통보 및 복구방안 공유 필요 및 복구방안 변경 시 즉시 내용공유 필요
추가 요청사항	·

□ 총무과 [방송통신]

구 분	내 용
간담회 내용	· 광케이블 매설구간(3개소) 인근 굴착시 주의가 필요하며 복구 시 방수처리 철저 요망 · 작업시 담당자에게 연락하고, 되메우기 전 작동여부 확인 필요
추가 요청사항	·

□ 기전설비과 [전기/조명/CCTV]

구 분	내 용
간담회 내용	· 케이블 손상 구간 케이블, 전선관 및 등기구 신규설치 필요 · 공사착공 전(9월경) 전기담당자와 현장 합동점검 요청 · 공사구간 중 CCTV 철거 구간에 대해 별도 CCTV 운영할 것 · 굴착 시 전원케이블 주의 요망
추가 요청사항	·

□ 운영총괄과 [총괄]

구 분	내 용
간담회 내용	· 주기적으로 관련부서 담당자 확인 후 작업 진행 · 매점 운영관련 이해관계인 동의 후 공사 진행
추가 요청사항	·

□ 이촌안내센터

구 분	내 용
간담회 내용	· 자전거도로 구간 작업 시 우회도로 확보 · 자전거도로 복구 시 전폭포장이 필요(부분포장 시 단차, 컬러불일치 등 발생 우려) · 수목이식 후 고사목 발생 시 신규식재 필요
추가 요청사항	·

간담회 회의록 서명부

간담회 사진대장