【붙임 8】

한강상류댐 방류량별 유달시간

(시.분)

구 분	200 CMS	1,000 CMS	3,000 CMS	5,000 CMS	10,000 CMS	15,000 CMS
팔당~강북 7.5 km	10.4	1:24	1:11	1:04	0:53	0:45
팔당~ 암사 17.8 km	49.4	3:34	3:03	2:45	2:16	1:54
팔당~구의 19.9 km	55	3:59	3:25	3:05	2:31	2:08
팔당~풍납 22.9 km	63.6	4:35	3:57	3:33	2:54	2:27
팔당~자양 23.7 km	65.8	4:45	4:04	3:40	3:01	2:33
의암댐~팔당 69.2 km	629.8	10:50	8:25	7:10	6:30	6:10
충주댐~팔당 118 km	242.1	17:35	14:40	12:40	10:05	8:20
청평~팔당 24.5 km	136.1	4:40	3:20	2:50	2:40	2:30
여주~팔당 56.3 km	156.4	9:15	7:40	6:40	5:20	4:40

※ 200 CMS : 계산값 (소양, 춘천, 충주댐 -100 CMS, 팔당댐 - 200 CMS기준)

1,000~15,000 CMS : 한강홍수통제소 자료

취수원별 취수량 대비 유달시간

구 분	4,800(㎥/h)	6,600(㎥/h)	7,800(㎥/h)	9,600(㎥/h)	12,600(㎥/h)
자양~ 구의 2.87km	77분	56분	47분	38분	29분

구 분	3,800(㎥/h)	7,100(㎥/h)	11,000(㎥/h)	15,000(㎥/h)	비 고
강북~구의 15.1 km	14:11	7:35	4:54	3:35