▢ 한강재난안전대책본부(풍수해) 단계별 상황기준 및 임무

구 분	상 황 기 준	근 무 체 계		주요임무
		재난안전대책본부	부서·센터
평 시 (관심)	∘ 상황유지, 예방활동 필요 시 ∘ 강우 예보 30㎜/일 이상 시	∘당직자 2명 - 평일 18:00~22:00 - 주말 09:00~18:00	∘ 당직자 등 자체계획	∙기상예보접수 및 시달 ∙강우량, 수위 (한강대교, 잠수교) ∙팔당댐 방류량 확인
보 강	∘ 호우주의보 발령 시 -3시간 60㎜이상 예보 -12시간 110㎜이상 예보 ∘ 팔당댐 2,000㎥/sec 방류 예고 시	∘ 당직자 2명 - 익일 9시까지	∘ 당직자 등 자체계획	∙강우량, 팔당댐 방류량 및 수위 확인 ∙안내센터, 지대, 유관단체 등 상황전파 ∙집중호우에 따른 한강이용 자제 방송 등 ∙둔치, 지천 합류부 등 침수 확인 및 조치
1단계 (주의)	< 수위 상승시 > ∘ 팔당댐 3,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 4.5m 도달 시 < 수위 하강시 > ∘ 잠수교 수위 4.5m 이하 하강 시 ∘ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 -12시간 180㎜이상 예보 ∘ 태풍주의보(풍속14m/s이상)	∘본부요원 1/4 (치수과장 또는 수방 총괄주무관)	∘직원 1/4	∙전 공원 비상근무실시 (견인차,지게차 운전원 대기 확인점검) ∙각 시설물 및 공사 관련 담당과장은 팔당댐 방류량에 따른 침수위 확인하고 안내서에 따른 조치사항 확인 후 본부 상황실에 문서로 보고 ∙시설 관리 및 공사 관련 담당과장은 안전관리계획안내서 확인, 점검 및 필요사항 사전 조치 ∙주차차량 대피유도 및 차량진입통제 ∙선박운항 중지 및 대피 ∙수상안전과장은 수해대비 선박계선줄 보강 등 조치 여부 확인 후 결과를 본부 상황실에 문서로 보고 ∙각 안내센타장은 육갑문 폐쇄 연락 및 폐쇄 여부를 본부상황실로 보고 ∙ 팔당댐 방류량에 따른 안내센터별 대피 〔 3,000 ㎥/sec〕 : 반포, 이촌, 여의샛강, 난지 〔4,000 ㎥/sec〕 : 강서
2단계 (경계)	∘ 팔당댐 5,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 잠수교 수위 6.5m 이상 유지시 ∘ 태풍경보(풍속21m/s이상)	∘본부요원 1/2 (시설부장)	∘직원 1/2	∙ 팔당댐 방류량에 따른 안내센터별 대피 〔 5,000 ㎥/sec〕 : 여의도,양화,망원 〔 7,000 ㎥/sec〕 : 광나루 〔10,000 ㎥/sec〕 : 잠실 〔12,000 ㎥/sec〕 : 잠원 〔13,000 ㎥/sec〕 : 뚝섬 ※ 안내센터장은 수위를 수시로 확인하여 사전예방, 대피 등 필요조치 시행
3단계 (심각)	∘ 팔당댐 15,000㎥/sec 이상 방류 예고 시 ∘ 태풍 등으로 심각한 재해발생 예상시	∘본부요원 1/2 (본부장)	∘직원 1/2	∙ 모든 시설 대피 상태 유지 ∙ 침수피해 상황 확인 ∙ 안내센터별, 시설별 피해 복구 계획 수립

※ 수해상황에 따라 통제관이 탄력적으로 운영