한 강 제 방  점 검 표

○ 공 원 명 :

○ 점검 일시(기간) : 2014.    .    .

항 목	점 검 사 항	점검결과(손상현황)	비 고
식 생 및 동 물	1.1 식생
	1.1.1 제방상 식생 여부(교목/관목)
	1.1.2 식생주변 뿌리의 돌출 여부
	1.1.3 식생주변 공동 여부
	1.1.4 식생주변 제체 손상 여부
	1.1.5 식생주변 호안 배부름 및 탈석 여부
	1.2 야생동물
	1.2.1 야생동물로 인한 공동(추정)
	1.2.2 야생동물의 호안 훼손(추정)	OO근처 호안훼손
	1.3 호안의 안정적인 정착 여부
	1.4 추가점검 필요여부
추 가 구조물	2.1 제방상 추가 구조물존재 여부
	2.1.1 단일구조물(벤치, 전망대 등) 여부
	2.1.2 연속구조물(일정간격 보안등 등) 여부
	2.2 추가구조물 주변의 훼손
	2.2.1 추가구조물 주변의 공동 여부	OO오두막 주변 호안훼손
	2.2.1 추가구조물 주변의 배부름 및 탈석 여부
	2.3 추가점검 필요여부
기 존 구조물 접합부	4.1 기존 구조물 여부
	4.2 기존 구조물 접합부 상태
	4.2.1 접합부 동공	OO교 접합부 호안탈석
	4.2.1 접합부 배부름 및 탈석(토사유실)
	4.3 추가점검 필요여부
기 타	5.1 기타 제방의 안전에 위협이 될만한 사항

위치도 및 현황사진

○ 공 원 명 :

1.보안등 주변 공동발생 (OO 주변)	2.보안등 연결 전선 공동발생 위치설명	기존 교량 접합부 호안탈석 (위치설명)
현 장 사 진	현 장 사 진	현 장 사 진
사진설명(피해내용)	사진설명(피해내용)	사진설명(피해내용)

연번	위치	점검결과	현황사진
1	OO 주변	-호안블럭 유실 ①Xm×Xm = X㎡
2	OO 주변	-호안블럭 유실 ①5.0m×5.0m = 25.0㎡
3
4
5
6