한강공원 기전시설물 점검표

(시설명 :        공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
공원조명
나들목조명
펌프설비
감시장치설비
승강기설비	○ 승강기(28대) 운행상태, 인터폰, CCTV 동작 및 청소상태 점검 -‘16유지관리업체 연락처 및 스티커 내외부 부착 - 비상통화장치 2차수신 번호 변경 작업(업체) - 한강대교 직녀카페 화장실 동파로 승강기 운행정지 - 옥수역 승강기 인터폰 통화불량에 따른 보수조치 ※ 지속한파에 따른 승강기 안전장치 및 도어 관련 부품들의 동결 현상이 발생되는바, 수시 점검 활동 강화를 통하여 정상운행 유지에 노력하겠음	*한강대교 직녀카페 : 화장실 동파보수 후 승강기 정상 운행예정
수중보설비

2016.   2 .   1 .

점검자  :       기계운영6     성명  연영택 (인)

공업 9       성명  허민준 (인)

점검자  :         공업 8       성명  김재규 (인)