한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2015년 3월)

2015. 4

도시안전실

물관리정책과

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2015년 3월)

○ 2015. 3월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a : 잠실상류  20.9㎎/㎥

- 유독남조류 : 잠실상류    1.8cells/㎖

- 냄새물질(상류) : 지오스민 4.0ng/L, 2-MIB 5.3ng/L

⇒ 조류주의보 발령기준 미만, 잠실하류는 미측정(12월~익년3월)

※ 조류경보 발령기준

구 분		조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

○ 2015. 3월 조류발생 예측

- 지속적인 수온저하 영향 및 최근발생 추이를 감안할 때  유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측됨

□ 3월 기상현황

○ 평균 수온 : 6.7℃

- 전년('14년 3월 : 8.1℃)보다 -1.5℃ 낮음

○ 강수량 : 9.6㎜ (누적 : 43.6mm)

- 전년('14년 3월 : 7.2㎜)보다 2.4㎜가 많음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 173.5㎥/sec

- 전년('14년 3월 : 221.8㎥/sec)보다 48.3㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 4일

- 전년('14년 3월 : 5일)보다 1일 적음

□ 3월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 규조류의 증가에 따라 인해 전월대비 증가하였음

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('15년 2월)	금 월 ('15년 3월)	전 년 ('14년 3월)	예 년 ('00~'10 3월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	18.9	20.9	14.4	42.4

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 암사취수장에서 유독남조류가 소량 출현하였으나 그 외 지역에는 발견되지 않았음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('15년 2월)	금 월 ('15년 3월)	전 년 ('14년 3월)	예 년 ('00~'10 3월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	0	1.8	0	13.8

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 전월과 전년대비 지오스민, 2-MIB 모두 상승하였으나 기준 이내로 발생하고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('15년 2월)		금 월 ('15년 3월)		전 년 ('14년 3월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	2.3	4.6	4.0	5.3	2.7	2.4

※ 경보기준(ng/L)

- 지오스민 : 주의보(20이상), 경보(500이상), 대발생(1,000이상)

- 2-MIB  : 주의보(20이상), 경보(50이상), 대발생(100이상)

○ 종합의견

- 일부지역에 남조류가 발생하고 있으나 아직 우려할 정도는 아니며 냄새물질은 기준이내를 유지하고 있음

□ 2015. 4월 조류발생 예측

○ 4월 예측의견 : 기준이내 유지

- 최근발생 추이를 감안할 때 유독남조류 및 냄새물질은 기준이내를 유지할 것으로 예측되나, 유독남조류가 발견되고 있으므로 지속적인 관찰이 요구됨

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.