서울시 가로변 정류소 개선사업 관로공사 현장조사서(노원구)
I D		정류장명	지 번(시점)	기존승차대 전기사용여부				승차대 Type	보도블럭종류			도로 차선	주변 지장물
11-153		한국체육과학원	공릉2 산223-19임	-고객번호 : 없음 -고객명 : 없음				A	소형고압블럭			3
현 장 위 치 도					현 장 사 진
					정류소전경					보도블럭
					수전점					기타사항
검토 의견	전기관로굴착공사 - TR → 승차대 (총굴착거리:93M) - TR번호 : 0530R65T2 - 전기인입방향 : 승차대우측 - 전원케이블 거리(가공포함) 185M - ELP전선관 ∮30㎜ : 94m HI_PVC관 ∮36㎜ : 해당없음 - 저압휴즈(30A) : 1개				특이사항		- 신호등 관로 설치에 따른 신호등 가공선 철거예정 - 현 맨홀 최근 공사후 빈배관만 있음