【한진불가마사우나 화재진압 매뉴얼】

성북소방서

(돈암119안전센터)

1. 일반현황

대 상 명	한진불가마사우나		위 치			성북구 돈암동 609-1
대 표 자	윤순영		전화번호			02-929-6380		건물주		이영수 외 16人	방화관리자 (전화번호)		심현식 *************
건물구조	양식, 철근조, 콘크리트, 지하 7층, 지상 1층 연면적 : 14,567.16㎡, 건축면전 : 14,567.16㎡
주 출입구 (개소)	4	피난계단 (비상구)			2		종사원 (명)		4	수용인원		964
난방방식	도시가스			난방연료			도시가스			주방화기취급		1층 음식점
화재보험	2015년 1월 2일			회 사 명			현대해상			보험가입금액		500,000,000
주요취약시설	식당

2. 소방시설 등 설치현황

층별	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	co2소화설비	동력소방펌프	자동화재탐지	비상경보	비상방송	자동화재속보	유도등	유도표지	비상조명등		소화수조	저수조	연결송수관	무선통신보조설비	비상콘센트	제연설비	연결살수
-7	5	2	160/1			20/4	4											2
-6	1	2	120/1			15/4	4											2
-5	10	4	45/1			43/4	3	42								4		2
-4	5	2	130/1			20/4	4	1								1	1	4
-3	4	2	280/1			19/4	4											2
-2	7	2	250/1			25/4	4											2
-1	4	2	280/1			15/4	4											2
1	1					20/3											1
계	37	16	1265/7			177/31	27	43									2	16

3. 화기취급현황

구 분	-3층	-1층
가스시설 등	보일러	가스레인지

4. 소방활동상 예상되는 문제점 및 대책

○ 건물구조 및 피난상 문제점

-양식 철근콘크리트조 평가

-비상구가 2개 있으나 지하 5층이라 연기가 찼을 경우 신속한 대피 어려움

○ 화재진압 및 인명구조상 문제점

-지하 5층에 위치하고, 복잡한 내부구조로 인하여 화재 시 다수의 인명피해 우려됨

-인명구조시 정확한 통제와 신속한 구조가 필요할 것으로 보임

○ 대  책

-소화기 비치 및 관계자 소화기, 옥내 소화전 이용 초기진화 방법 숙지 교육

-진압대원들은 지속적인 화재 가상 도상훈련 실시 후 신속한 인명 대피 방안 강구

5. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 건물이 고지대에 있고, 도로가 협소하여 신속한 출동이 어려움

□ 화재취약장소 및 연소 확대 요인

○ 대상물이 지하 5층에 있고, 복잡한 내부구조로 인하여 다수 인명 피해가 우려됨

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

○ 건물 정면에 연결 송수관 점유

□ 출동부대 편성

출동구분	안전센터명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	돈암	3	9	2분	2012	1	10	3
2착대	종암	5	15	3분	2180	1	8	3
3착대	길음	2	6	3분		1	8	4
4착대	연건	2	6	4분		1	8	4

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 : - 건물 전면에 부서하여 연결송수관 점유

- 우측 출입구를 통하여 지하 5층 불가마사우나에 진입하여 인명구조

- 화점에 방수하여 초기진압 및 연소방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2012호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 2착대 : - 건물 우측면에 부서하여 도시가스 밸브를 차단

- 좌측출입구를 통하여 지하 5층 불가마사우나에 진입하여 인명구조

- 연소 확대 방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2180호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

○ 3착대 : - 구조, 진압대원은 선착대 진입장소로 진입하여 인명대피 및 연소 확대 방지에 주력

- 탱크차는 소화전 2012호 점유하여 소방용수 공급 작업 실시

6. 인명구조대책

○ 2인1조 인명구조 특공대 편성하여 옥내진입, 신속한 인명구조 및 인명검색

7. 구급활동대책

○ 응급환자 발생 시 현장 응급처치 후 서울대 병원 및 고대병원 응급실로 이송

위치도 및 평면도

위  치  도

평  면  도

출동로 및 배치도

출  동  로

배  치  도

취약지역 및 진압작전도

취약지역(사진)

진압작전도