겨울철 한파에 대비하세요!

⃞ 한파 특보 기준

주의보	경 보
10월 ~ 4월, 다음중 하나에 해당하는 경우
- 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강 3℃ 이하고, 평년값보다 3℃가 낮은 경우 아침 최저기온이 –12℃ 이하 2일 이상지속 - 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상	- 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강 3℃이하고, 평년값보다 3℃가 낮은 경우 아침 최저기온이 –15℃ 이하 2일 이상지속 - 급격한 저온현상으로 광범위한 피해가 예상

⃞ 한파 대비 안전관리 및 행동 요령

□ 수도 및 보일러 배관 관리

□ 보호함 내부는 헌옷으로 채우고, 외부는 테이프로 밀폐시켜 찬 공기가

스며들지 않도록 보온합시다.

□ 장기간 집을 비우게 될 때는 수도꼭지를 조금 열어 물이 흐르도록 하여

동파를 방지하여야 합니다.

□ 마당과 화장실 등의 노출된 부분은 보온재로 감싸서 보온해야 합니다.

□ 관 결빙 시 헤어드라이 등으로 서서히 녹이거나, 미지근한 물로 녹여야.

☞ 각 종 배관 동파로 인한 피해 주의! ▹ 소방시설 오작동 ▹ 누수 발생으로 인한 침수 피해 ▹ 누수 발생으로 인한 결빙 피해

□ 자동차 안전

□ 도로의 결빙에 대비하여 스노체인, 염화칼슘, 삽 등 자동차 월동용품을 준

비하고, 부동액, 축전지, 각종 윤활유 등 자동차 상태를 사전점검 하여야 합니다.

□ 미끄러운 길에서 수동변속기 차량은 2단 기어에 반 클러치를 사용하고, 자

동변속기 차량은 가속기를 서서히 밟아야 하며, 바퀴가 헛돌지 않도록 앞

바퀴는 직진상태로 출발하여야 합니다.

□ 커브 길을 돌 때는 미리 속도를 줄이고 기어변속을 하지 않도록 해야 합니다.

□ 빙판에서 멈출 때는 엔진브레이크로 속도를 완전히 줄인 후 풋 브레이크를

사용하여 멈추고, 차간거리를 확보하는 등 안전사고 예방운전을 합시다.

☞ 도로 등 결빙으로 인한 사고 주의! ▹ 결빙지역 차량 고립사고 ▹ 빙판길 미끄러짐 교통사고 ▹ 경사로 차량 밀림 등 안전사고

□ 승강기 안전관리

□ 승강기 기계실의 적정 온도 유지를 위하여 기계실 창문 유리의 파손 여부

및 개구부의 손상 여부를 확인하여 손상 시 교체합시다.

□ 피트(최하층 아래의 승강로)의 방수상태를 확인하여 손상 때 교체합시다.

□ 승강장 및 카 바닥 물청소 시 결빙에 의한 미끄러짐 사고를 예방합시다.

□ 승강기의 운행을 장시간 중지한 후 사용할 때, 충분한 예비운전 등 안전

확인 후 운행을 개시합시다.

☞ 강한 추위에 난방전력 과다 사용 등으로 인한 정전사고 발생

☞ 정전으로 인한 승강기 멈춤, 에스컬레이터 멈춤 등 안전사고

☞ 비상발전기 가동으로 인한 연기발생, 화재 우려 등

<전력수급 비상상황시>

▹ 승강기운행 중지, 정전대비 비상용 손전등 준비

▹ 라디오, 방송매체 등 상황전파 청취 및 신속한 행동

□ 강풍으로 인한 피해를 예방하려면

□ 간판 등 낙하물과 가로수 전도 위험이 있으니, 외출을 삼가야 합니다.

□ 창문과 같은 유리창 근처는 파손으로 인한 피해 위험이 있으니 주의합니다

□ 유리창 파손 시 피해를 줄이기 위해 비산방지용 안전필름 등 사용합니다.

‧ 승강기(1566-1249) ‧ 전기(국번없이 123) ‧ 수도(121) ‧ 가스(1544-4500)

‧ 정전.누전.합선 등 고장(1588-7500) ‧ 서울 콜센터(120)