영등포 친환경오존접촉조 성능개선을 위한

합동 점검 및 자문회의 개최 계획

영등포정수센터 친환경오존접촉조 안트라사이트 현장세척 중으로,

향후 시설개선을 위한 본부주관 합동점검 및 자문회의 개최

□ 추진배경

○ 1차 친환경오존접촉조 합동점검 결과 (본부 시설과-718, 14.4.4)호

-  잔류오존제거시설 운영 유지관리 개선방안 마련 (부본부장 지시)

□ 자문회의 개요

○ 일시 및 장소 : ’14.7.25(금), 14:00∼17:00, 영등포정수센터

○ 참석자

- 본  부   : 부본부장 (위원장), 생산부장, 급수부장, 시설안전부장

생산관리과장, 수질과장, 기전설비과장, 급수계획과장, 시설과장, 고도정수반장

- 연구원   : 원장, 수도연구부장, 수처리연구과장, 조우현연구사

- 정수센터 : 소장, 운영과장, 보수과장

- 외부자문 : 연세대 강준원 교수, 한국종합엔지니어링 신흥섭 부사장

○ 행사일정

시 간	장 소	내 용	비 고
14:00-14:30	관리동 2층 회의실	회의진행	생산부 (수질과장)
14:30-15:30	2정수장 입상활성탄지	안트라사이트 세척과정 참관 대기오존농도 농도 확인	영등포 정수과 (홍원해 연구사)
	2정수장 친환경오존접촉조	세척후 안트라사이트 잔류오존제거효과 검증	영등포 정수과 (장현성 연구사)
15:30-16:00	관리동 2층 회의실	친환경오존접촉조 개선방안 발표	연구원 수처리연구과 (조우현 연구사)
16:00-17:00	관리동 회의실	자문회의

※ 우천시 지하공동구로 이동 (안내 : 영등포 정수과장)

○ 자문회의 내용

- 현장여건에 맞는 친환경오존접촉조 세척시설 설치 여부 판단

□ 현장세척개요

○ 기    간 : 7.8 ∼7.29

○ 세척절차 : 안트라사이트(친환경오존접촉조) ⇒ 활성탄지 ⇒ 공기+산세척

※ 하부집수장치 점검 병행실시

활성탄지

친환경오존접촉조

⇒ 친환경오존접촉조 B호지 : 안트라사이트(150m3) 세척 후 운영 중

⇒ 친환경오존접촉조 A호지 : 안트라사이트(150m3) 활성탄지 10호에 이송 후 세척 진행중

□ 자문위원 지급수당

- 소요예산 : 300,000원

- 생산부 자체예산 활용

- 자문위원 세부 명세

소속	직책	위원명	수당	비고
연세대학교	교수	강준원	150,000	*************
한국종합엔지니어링	부사장	신흥섭	150,000	*************