제 목 : 봄철 가스안전 사용 요령

겨우내 얼었던 도로나 축대 등의 시설이 해빙기를 맞아 균열 또는

파손의 영향으로 설치된 가스시설물의 손상 위험성이 높기 때문에

가스배관등의 시설물에 대한 안전상태를 꼭 살펴보도록 합시다.

□ 해빙기 가스시설 점검은 이렇게..

▷ 가스시설의 안전상태를 살펴야 합니다

날씨가 풀리는 해빙기에는 얼었던 땅이 녹아 지반침하로 인해 도시가스 배관의 손상 우려가 있습니다. 그러므로 내 집으로 연결된 배관상태를 반드시 점검해야 합니다.

LP가스를 사용하는 가정에서는 LP가스용기와 호스의 상태를 살펴보고, 연결부위가 느슨해지거나, 손상되지 않았는지 점검합니다.

가스시설이 설치된 장소가 파손, 붕괴될 위험은 없는지 확인합니다.

※ 만약, 이상이 발견되면 도시가스 고객센터나 LP가스판매점에 연락하여 안전조치를

받으신 후, 사용해야 합니다.

□ 가스렌지 철거 시 배관 마감조치를 잊지 마세요.

• 이사 갈 때 : 이사하실 때에는 반드시 LP가스판매업소나 도시가스회사

지역관리소에 연락하여 규정된 자격을 소지한 전문가에게 의뢰,

가스시설의 마감 조치를 철저하게 하셔야 합니다.

※ 중간밸브를 직접 떼어내면 가스누출로 매우 위험합니다.

• 이사 와서 : 사용하던 가스의 종류가 바뀌면 가스기기제조회사

A/S센터에 연락하시어 열량변경작업을 의뢰해야 합니다.

□ 굴착공사 작업은 도시가스회사 직원 입회하에.......

• 지하 터파기 등의 굴착공사자는 공사 전에 한국가스안전공사에서

운영하는 '굴착공사정보지원센터'에 신고하여 굴착공사예정지역에

도시가스배관의 매설 유무를 확인하도록 합시다.

• 굴착공사 예정지역에 도시가스배관이 매설된 경우에는

굴착공사시행 시 도시가스회사 직원 입회하에 안전하고확실하게

작업하도록 합시다.

• 겨우내 얼었던 도로나 축대, 교량 등이 해빙기를 맞아 파손되거나 붕괴되면 설치된 가스시설물이 손상될 위험성이 높기 때문에 사전예방 확인이 필요합니다.