※ 해빙기 사용 순서【 화상위험 사용주의 ! 】
□ 수도계량기 밸브를 잠근다	□ 주입구에 물을 2/3정도 넣는다
□	□
□ 수도계량기 너트를 푼다	□ 해빙기 전원을 켠다
□	□
□ 수도계량기를 옆으로 당긴다	□ 면장갑과 고무장갑 착용한다
□	□

고무박킹

분실주의

물 보충선

※ 해빙기 사용 순서【 화상위험 사용주의 ! 】
□ 스팀배출 밸브를 열고 스팀이 나올때까지 기다린다	해빙작업 완료한 후 수도계량기 연결하고 밸브를 열어 통수한다
□	□
□ 스팀이 나오면 동결부위 분사	해빙기 전원을 끄고 스팀이 나오지 않을때 까지 기다린 후 정리한다
□	□
□ 호스를 밀어넣으면서 해빙될 때 까지 기다린다	물 보충시에는 해빙기 전원을 끄고 압력 수치가 0 일때 보충한다
해빙기 반납연락처 : 3146-4592 (동작구, 영등포구)

물 주입구

(화상주의)

압력계 0

전원차단

전원차단

스팀 분출구

(화상주의)

고무박킹

연결