【 붙 임  1 】

해빙기 안전관리대책 중간 추진실적 보고

〈추진기간 : '15. 2. 15. ~ 3. 6.〉

□ 해빙기 사고 종합 현황

○ 발 생 건 수 : 0건, 사상자 0명(사망0, 부상0)

○ 사   상  자 : 0명(사망0, 부상0)

○ 사고세부내용: “별지로 작성첨부”

□ 해빙기 안전관리 활동 실적(2.15.~3.6.)

《안전점검》

○ 점검 실적(정기, 수시 포함)

구 분	점검시설 수	투입 인력(명)	지적(건수)	조치(건수)
계	3	10	10	3
노후 건축물
노후 축대·옹벽
급경사지
건설공사장	3	10	10	3
기타

※ 인명피해위험시설로 지정된 시설은 반드시 포함하고, 미지정 시설물에 대한 점검 실적도 포함하여 작성

※ 조치란에는 응급조치사항(출입통제 등)을 포함한 조치 완료분만 기록

○ 주요 지적사항 및 조치 내용

구 분	주요 지적 사항	조치내용 (응급조치 포함)	비고
노후 건축물
노후 축대·옹벽
급경사지
건설공사장	3	3
기타

※ 조치 전·후 사전 첨부

【 붙 임  2 】- 작성서식

지적사항 및 조치계획

기관명	점검대상물명	지적사항	조치계획
한강사업본부 치수수과	한강공원 나들목 증설공사(신청담)	도달기지 우각부 띠장접속부, 버팀보+띠장연결부 스티프너 누락 및 사보강재간 앵글 추가 설치	도달기지 버팀보+띠장연결부 누락부 스티프너 설치 완료 도달기지 사보강재간 앵글추가 설치 완료
〃	〃	도달기지 현장내 외부인 츨입 통제 휀스 설치 요망	도달기지 휀스 추가 설치 완료
〃	〃	추진기지 계단구간 누수로 토류판 변색	추진기지 토류판 변색구간 절단 확인 결과 이상없음

【 붙 임  3 】

조치 전·후 사진

〈건설공사장〉

〔스티프너 및 앵글 설치 전]			〔스티프너 및 앵글 설치 후]

〈건설공사장〉

〔안전휀스 설치 전]		〔안전휀스 설치 후]

〈건설공사장〉

〔토류판 확인 전]		〔토류판 확인 후 ]