□ 점검 및 정비 사진 – 서부트럭터미널앞지하차도

	특이사항 없음
연번: 1-1 위치: 서부트럭터미널앞(신월IC방향) 내용: 방음터널 상부 누수여부 등 점검	정비완료

□ 점검 및 정비 사진 – 고척2지하차도

연번: 2-1 위치: 고척2지하차도(옹벽구간) 내용: 시선유도봉 하부 불법광고물 존치	정비완료
	직영반 활용 조치예정
연번: 2-2 위치: 고척2지하차도(옹벽구간) 내용: 배수로 토사등 퇴적	정비 후

	특이사항 없음
연번: 2-3 위치: 고척2지하차도(박스구간) 내용: 집수정 유입구 배수상태 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 구로1교

	특이사항 없음
연번: 3-1 위치: 교량 상부 교각(P2) 내용: 교량받침(선받침) 이동상태 등 점검	정비 후
	공사현장 안전시설 설치 양호
연번: 3-2 위치: 교량하부 교대(A2) 내용: 공사장 현장 안전시설 점검	정비 후