□ 점검 및 정비 사진 – 오류철도고가차도

	일상유지보수공사로 정비예정
연번: 1-1 위치: 상부 보행로(A1) 내용: 연석 표면부 박리 및 박락	정비 후
	직영반 활용 제거예정
연번: 1-2 위치: 상부 보행로(A1) 내용: 배수구 낙엽 등 존치	정비완료
	특이사항 없음
연번: 1-3 위치: 교량 상부 (A2) 내용: 교량받침 가동여부 등 점검	제거완료

□ 점검 및 정비 사진 – 화곡터널

	직영반 활용 정비예정
연번: 2-1 위치: 화곡터널(양방향) 내용: 벽면에 노후로 도색 박리	정비 후
	특이사항 없음
연번: 2-2 위치: 화곡터널 보행로 내용: 화재 등 안전여부 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 공항입구 지하차도

	지속관찰 (추후 도로 재포장시 신축이음설치 필요)
연번: 3-1 위치: 지하차도입구(외발산방향) 내용: 지하차도 입구 포장부 망상균열 발생	정비 후

	특이사항 없음
연번: 3-2 위치: 공항입구지하차도(행주방향) 내용: 집수정 유입구 배수상태 점검	정비 후

□ 점검 및 정비 사진 – 개화지하차도

	직영반 활용 정비예정
연번: 4-1 위치: 개화지하차도(옹벽구간) 내용: 도로 포트홀 발생	정비 후
	직영반 활용 정비예정
연번: 4-2 위치: 개화지하차도(옹벽구간) 내용: 배수로 낙엽 등 존치	정비 후

	특이사항 없음
연번: 3-2 위치: 개화지하차도(행주방향) 내용: 집수정 유입구 배수상태 점검	정비 후