[붙임1]

【해빙기 안전점검 총괄표】

자치구	점검 기간	분야별	점검설비	점검결과	조치내용(계획)	비고
계					- 정비완료 : 건 - 정 비 중 : 건
oo구		기전 설비 분야	배수펌프 설비
			일반설비 (밸브류, 크레인, 제진기 등)
			전기설비(특고 및 저압)
			계장설비 (원격감시,CCTV,계측기 등)
		수문 설비	문틀, 권양기, 제어반 등
		구조물분야	펌프장, 수문 구조물 등

※ 점검결과 총괄표는 자치구별 작성하고 분야별 점검양식은 반드시 펌프장별로 개별 작성.  보고양식 변경 금지(3.31일까지 제출)

※ 분야별로 붙임 점검표 참조 작성(구조물, 기전설비, 수문설비)

[붙임1-1]

해빙기 안전점검표 (펌프장․수문 구조물)

○ 시설물명 :                                                 점검일 : 2018.  .   .

점 검 내 용		점 검 결 과		조 치 내 용
		○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 구조물의 구조안전을 해치는 사항
축대,옹벽의 안전상태	ㆍ수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	ㆍ균열과 변형(배부름 등) 발생 여부
	ㆍ배면토의 침하, 침수, 배수구멍 막힘 발생 여부
부등침하	ㆍ건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생 여부
	ㆍ주변지반 부분 침하, 또는 융기현상 발생 여부
	ㆍ창과 문의 뒤틀림과 여닫기 곤란 상태 발생 여부
	ㆍ바닥 포장부위 침하 및 균열 발생 여부
주요 부재의 구조적 균열과 변형	ㆍ슬래브의 상하부에 규칙적인 균열과 변형(기둥주변 융기, 중앙처짐)등 발생 여부
	ㆍ기둥에 결함 발생 여부(경사균열과 수평균열, 피복 콘크리트의 터짐과 주 철근의 노출)
	ㆍ보에 결함 발생 여부(단부 사인장균열, 중앙부 휨균열)
▪ 구조물의 내구성 결함사항
ㆍ각부의 균열, 누수, 백화나 습윤(결로)등의 현상 발생 여부
ㆍ철재 부식 발생 여부
▪ 기타 결함사항
ㆍ하수관로 및 맨홀의 배수, 청소상태 불량 여부
ㆍ건축물의 기초부위 빗물 유입 여부
ㆍ담장의 전도 징후 여부
ㆍ외장재(치장벽돌, 모르터 등)와 돌출물(간판, 안테나 등)의 부착상태 이상 유무
ㆍ빗물 홈통과 루프드레인의 기능 이상 유무
ㆍ수도, 가스, 전기, 통신선로의 이상 유무
ㆍ기 타

○ 특이사항

-

점 검 자 :  직         성 명      (인)

점 검 자 :  직         성 명      (인)

[붙임1-2]

해빙기 안전점검표(펌프장 기전설비 분야)

○ 자치구명 :                                                   2018.   .  .

펌프장	분야별	점검사항	조치내용(계획)	비고
000	배수 펌프	배수펌프, 배관 등
	일반 설비	밸브류, 크레인, 제진기 등
	전기	특고 및 저압 전기설비
	계장	원격감시,CCTV,계측기

○ 특이사항

-

점 검 자 :  직        성 명       (인)

점 검 자 :  직        성 명       (인)

[붙임1-3]

해빙기 안전점검표(수문 및 갑문)

○ 수문 및 갑문 :                                      점검일 : 2018.  .  .

점 검 사 항	점 검 결 과	조치내용(계획)
▪ 기전설비 점검사항
ㆍ수문(갑문) 동작(개.폐)상태
ㆍ문짝□문틀 관리상태
ㆍ권양기 관리상태
ㆍ와이어로프 구리스 도포 상태
ㆍ로울러 및 굴절부 등 오일주입 상태
ㆍ개폐수위 및 수위표 표시여부
ㆍ수문 작동방법 비치 여부
ㆍ수문 안내표지판 정비상태
ㆍ전기배전반 관리상태
ㆍ조명등 점등상태
▪ 공통사항
ㆍ각종 재난관리 대비책 마련상태
ㆍ수문 보수․보강 관리상태
ㆍ화재예방 및 관리실태
ㆍ시민불편 사항 처리실태
․ 청소상태 및 기타 미관 저해요인

○ 기타 특이사항 :

점 검 자 :  직        성 명        (인)

점 검 자 :  직        성 명        (인)