해빙기 시설물 점검사진(2차 점검)

사진설명	관리본관 실험실측 선홈통 끝단 앨보 설치 요망	사진설명	막여과 우측 빗물받이 받침대 설치 요망
사진설명	막여과동 중앙 빗물받이 받침대 설치요망 및 주변 보도블록 침하	사진설명	막여과동 중앙 빗물받이 받침대 설치 요망

해빙기 시설물 점검사진(2차 점검)

사진설명	#2 약품저장탱크건물 앞 빗물 받이 받침대 설치 요망	사진설명	#2 약품저장탱크건물 옆 빗물받이 받침대 설치 요망
사진설명	#1 활성탄 접촉조동 보도블록 침하	사진설명	#2 여과지 후단 벽면 드라이 비트 벌어짐

해빙기 시설물 점검사진(2차 점검)

사진설명	#2 오존접촉지 외벽(북측) 드라이비트 파손(미장보수요망)	사진설명	#1 오존접촉지동 유출 맨홀 주변 배수로 청소 요망