해빙기 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	여의하류 2교	특이사항 없음	-
		시설물 점검 사진		(1-1)
2	여의하류 3교	특이사항 없음	-
		시설물 점검 사진		(2-1)
3	여의하류IC	지하차도(시점좌측) 접합부 이격 →9.5mm진행	주의관찰	(3-1)
		지하차도(시점우측) 접합부 이격 →9.0∼10.0mm진행	주의관찰	(3-2) (3-3)
		시설물 점검 사진		(3-4)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.   03.  05

점검자   직) 지방시설주사   성명)   구  성  철   (서명)

직) 지방시설주사보 성명)   김  승  진   (서명)

외부전문가 : 대한민국상이군경회 성명)   최  호  영   (서명)

□ 점검 및 정비 사진 – 여의하류 2교

연번: 1-1 위치: 여의하류 2교 내용: 시설물 점검사진

□ 점검 및 정비 사진 – 여의하류 3교

연번: 2-1 위치: 여의하류 3교 내용: 시설물 점검사진

□ 점검 및 정비 사진 – 여의하류 IC

연번: 3-1 위치: 여의하류 IC(지하차도) 내용: 시점 좌측 접합부 이격(9.5mm진행)	정비 후
연번: 3-2 위치: 여의하류 IC(지하차도) 내용: 시점 우측하단 접합부 이격(9.0mm진행)	정비 후
연번: 3-3 위치: 여의하류 IC(지하차도) 내용: 시점 우측상단 접합부 이격(10.0mm진행)	정비 후

연번: 3-4 위치: 여의하류 IC(지하차도) 내용: 시설물 점검사진