예방적 유지보수사업 현황

1. 최근5년 예방적 유지보수사업 현황(2009년~2013년)

구 분	추진기관	위 치	사 업 목 적	사업비(천원)			집행률 (%)	불 용 사 유
				예산액	집행액	불용액
2013년	서부도로사업소	대우디오빌~신한은행 앞(만리재로)	포장도로 균열보수로 공용수명 연장	200,000	18,685	-		집행잔액은 포장도로 긴급복구공사에 사용
		만리재로10길~ 만리재로18길 (만리재로)	포장도로 표면보수로 공용수명 연장		15,848	-
		르레상스타워빌딩~ 마포펜트라우스 (만리재로)	포장도로 표면보수로 공용수명 연장		30,967	-
		만리재로 82~ 만리재로10길 (만리재로)	포장도로 표면보수로 공용수명 연장		15,618	-
		소 계

2. 2014년 9월 30일자 기준 지역별 예방적 유지보수사업 통계자료

구 분	추진기관	위 치	사 업 목 적	사업비(천원)			집행률 (%)	향후계획
				예산액	집행액	잔 액
2014년	서부도로사업소	연대앞사거리~ 봉원고가(성산로)	포장도로 표면보수로 공용수명 연장	150,000	31,087	-	21%	집행잔액은 노후포장도로 정비공사에 사용
		소 계		150,000	31,087	-

※ 계획하고 있는 사업 모두 기재(미시행 사업은 예산액 까지 작성하고 향후 계획에 공정률 및 완료일자 작성

3. 2015년 지역별 예방적 유지보수사업 현황

구 분	추진기관	위 치	사 업 목 적	예산액 (천원)	주무부서
					부서명 (담당자)	연락차
2015년	서부도로사업소	서울역고가~공덕오거리(만리재로)	포장도로 표면보수로 공용수명 연장	150,000
		새절역~응암역 (증산로)	포장도로 표면보수로 공용수명
		응암역~새절역 (증산로)	포장도로 표면보수로 공용수명
		소 계

저소음․배수성 아스팔트 관련자료 제출

1. 저소음․배수성 아스팔트 포장현황

○ 2013년

(단위 : 백만원)

구분 (포장일)	기관명	노선명	공사구간 (시, 종점)	폭(m)	연장 (m)	면적 (a)	예산액		비고
							예산액	집행액
		계	5개 노선		4,104	843	2,821	839.8
6.19	서부	서강로	하이마트삼거리~ 공덕동로타리	21	1,170	247	839.8	839.8

○ 2014년(9월 30일 기준)

(단위 : 백만원)

구분 (포장일)	기관명	노선명	공사구간 (시, 종점)	폭(m)	연장 (m)	면적 (a)	예산액		비고
							예산액	집행액
		계

○ 배수성 포장과 당시의 일반 아스팔트 포장의 단가비교표

- 년도별 투입예산 사례 비교표(1a 당)

년도별	일반포장(원)	배수성(원)	비고
2012년	1,708,000	2,588,000	포장 T=5cm 기준
2013년	1,729,000	2,706,000
2014년

2. 소음측정 결과(‘14년 9월 30일 기준)

- 13년자료 : 9월 30일 자료를 12월 자료로 수정 , 14년자료 작성

○ 소음측정 (서울시 보건환경연구원)

○ 관련규정 : 환경정책기본법시행령 제2조, 소음․진동규제법 제29조

(환경소음기준 : 주간 65㏈, 야간 55㏈이상)

시공연도	연번	노선명	공사위치	포장전			포장후(1차)		포장후(2차)		포장후(3차)		포장후(4차)
				측정위치	측정 일시	소음도 측정(㏈)	측정 일시	소음도 측정(㏈)	측정 일시	소음도 측정(㏈)	측정 일시	소음도 측정(㏈)	측정 일시	소음도 측정(㏈)
‘10	1	연희로	연희삼거리~ 홍연교	동유주택맞은편	10.6	71.6	10.21	65.9	6.17	67.8	7.18	68.6	7.15	70.1
	2	원효로	현대자동차~강변삼성아파트	삼원빗물펌프장앞	10.6	67.1	10.21	64.5	7.01	66.8	7.18	67.7	7.15	69.5

3. 현장투수시험 측정 결과(‘14년 9월 30일기준)

- 13년자료 : 9월 30일 자료를 12월 자료로 수정, 14년 자료작성

- 기준 : 측정기구내 물 400㎖를 주입하고 10초 이내 포장체를 통해 빠져 나가는데 걸리는 시간을 측정)

시공년도		노선명	측정위치	400mL 통과 평균시간										비고
				'11.06		'11.10		'12.06		‘13.		‘14.
				주행	비주행	주행	비주행	주행	비주행	주행	비주행	주행	비주행
‘13	5	서강로	서울디자인고등 학교							4	4

※ 주  행 : 자동차 바퀴가 지나가는 부분,   비주행 : 자동차 바퀴와 바퀴 사이

작성자	소 속	직 위	성 명
	도로관리과	담당사무관	최 연 우
	☎2133-8170	주 무 관	이 옥 휘
	작 성 일 : 2014. 10.

아스팔트 포장 도로소파 관련사항

2. 2012년 및 2013년 소파 최다 집중발생 구간 10곳을 선정하여 발생

상세현황(소파위치와 규모 등)과 해당 구간의 최종 포장일자

가. 도로소파 최대 발생구간 현황(2013년 9월 자료를 12월 자료로 수정)

구분	사업소명	도로소파 최대 발생구간 현황				비고
		기간 (횟수)	노선명(구간)	면적(㎡)	최종(완전)포장일자 (포장공법, 규모)
2012	동부	‘12.6.1 ~ 8.5(5회)	양재대로 (원일스크린골프 ~길동사거리)	1,038 (3.5m×297m)	- 최종포장일 : ‘12.8.10 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 1,038㎡	가변차로
		‘12.6.1 ~ 8.5(5회)	올림픽로 (선사사거리~ 암사119안전센타)	754 (7.0m×108m)	- 최종포장일 :‘13.8.13 포장공법 : 일반 가열아스콘 규모 : t=5cm, 754㎡	가변차로
	서부	‘12. 7.1~ 8.30(8회)	동호로 (약수역4번 출구앞)	96 (6.6m×15m)	- 최종포장 : ‘12. 11. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 96㎡)
		‘12.7.1~ 8.30(5회)	수색로 (모래내역 버스정류장)	80 (6.6m×12m)	- 최종포장 : ‘12. 9. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 1,858㎡	버스전용차로
	남부	‘12.8.22~ 11.15(5회)	강남대로 (신사역~ 양재역)	980 (7.0m× 140m)	- 최종포장 : ‘12. 11.16. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 980㎡	버스전용차로
		‘12.8.22~ 11.15(5회)	강남대로 (양재역~ 교육개발원사거리)	318 (7.0m× 45m)	- 최종포장 : ‘12. 11.16. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 318㎡	버스전용차로
	북부	‘12.9.27. ~ 10.15 (5회)	노원로 (노해근린공원 ~ 롯데마트)	711 (3.5×200)	- 최종포장일 :‘12.10.19. - 포장공법 : 일반 가열아스콘 - 규모 : t=5cm 711㎡	가변 버스 정류장
		‘12.10.22. ~ 10.31(5회)	도봉로 (도봉소방서 버스정류장)	45 (1.0m×45m)	- 최종포장일 :‘12.11.1 - 포장공법 : 일반 가열아스콘 - 규모 : t=5cm 45㎡	버스전용차로
	성동	1.1.~4.25. (4회)	망우로 (망우로176앞 체육회 사거리)	505 (6.6m×144m)	- 최종포장일 :‘12.5.26. 포장공법 : 개질아스콘 규모 : t=5 505㎡	교차로
		9.1.~9.30. (3회)	아차산로 (아차산로148교차로)	312 (6.6m×48m)	- 최종포장일 :‘12.10.5 포장공법 : 개질아스콘 규모 : t=5 312㎡
	강서	‘12.1.1 ~4.31(10회)	오목로 (양천효병원~목동역)	13,700 (6.6~13m× 1,121m)	- 최종포장일 : ‘12.06.15. - 포장공법 : 일반 가열아스콘 - 규모 : t=10cm 13,700㎡	가변차로
		‘12.1.1 ~3.30(11회)	목동서로 (목동성당 삼거리앞)	1,166 (16.9m×69m)	- 최종포장일 : ‘12.05.30. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 1,166㎡
	시설관리공단	‘12.1.1~ 3.31(10)	북부간선로 (북부간선 고가교)	2,375 (4~13m× 250m)	- 최종포장일 : ‘12. 4.. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 2,375㎡	자동차 전용 도로
		‘12.1.1~ 3.30(12 )	강변북로 (두모교, 동호-성수대교)	1,166 (16m× 1,600m)	- 최종포장일 : ‘12. 5.. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 1,166㎡	자동차 전용 도로
2013	동부	‘13.6.1 ~ 7.10(4회)	천호대로 (상일초교 ~ 둔촌2주민센타)	2,480 (13m× 191m)	- 최종포장일 :‘13.7.15 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 2,481㎡	버스전용차로
		‘13.6.1 ~ 7.10(3회)	송파대로 (장지역~ 석촌호수)	1,428 (3.5m× 408m)	- 최종포장일 :‘13.7.15 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 1,428㎡	버스전용차로
	서부	‘13.7.1~ 8.30(6회)	한남로 (한남오거리 교차로)	100 (13m× 16m)	- 최종포장일 :‘13. 9. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 1,090㎡
		‘13.7.1~ 8.30(7회)	신촌로 (현대백화점앞)	40 (3.3m× 18m)	- 최종포장일 :‘13.9 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 60㎡
	남부	‘13.7.1~ 8.30(3회)	강남대로 (신사역~ 신논현역)	461 (7.0m× 66m)	- 최종포장일 :‘13.9.15 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 461㎡	버스전용차로
		‘13.7.1~ 8.30(3회)	강남대로 (신논현역~ 뱅뱅사거리)	910 (7.0m× 130m)	- 최종포장일 :‘13.9.15 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 910㎡	버스전용차로
	북부	‘13.7.1~ 7.15(5회)	왕산로 (신설동로타리 정지선 부근)	285.6 (3.4m× 84m)	- 최종포장일 : ‘13.7.15. - 포장공법 : 일반 가열아스콘 - 규모 : t=12.5cm, 286㎡	버스전용차로
		‘13.7.15.~ 7.31(3회)	도봉로 (미아삼거리역 버스정류장)	256 (3.2m× 80m)	- 최종포장일 : ‘13.8.2. - 포장공법 : 일반 가열아스콘 - 규모 : t=20cm, 256㎡	버스전용차로
	성동	‘13.2.1.~ 2.28(3회)	무학로 (무학로2~14)	584 (6.6m× 89m)	- 최종포장일 : ‘13.3.8. -포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm, 584㎡	가변 버스 정류장
		5.1.~5.30. (2회)	답십리로 (답십리사거리 교차로)	1,032 (6.6~13m×120m)	- 최종포장일 : ‘13.6.20 -포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=10cm 1,032㎡	교차로
	강서	‘13.1.1 ~ 3.31(10회)	6번국도 (오쇠삼거리~대한항공)	16,700 (7~16m× 1,536m)	- 최종포장일 : ‘13.06.10. 포장공법 : 개질아스콘 규모 : t=5cm 16,700㎡	국도
		‘13.1.1 ~ 3.31(10회)	오류동길 (오류고등학교~오류고가)	6,790 (6.9~13m×556m)	- 최종포장일 : ‘13.5.30. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=20cm 6,790㎡
	시설관리공단	‘13.7.1~ 7.31(13)	동부간선로 남측구간 (탄천2고가 탄천IC주변)	2,036 (7~16m× 460m)	- 최종포장일 : ‘13.8. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=5cm 2,036㎡	자동차 전용도로
		‘13.1.1~ 3.31(10)	올림픽대로 (가양대교-방화대교)	11,338 (4~8m× 2,175m)	- 최종포장일 : ‘13.5. 포장공법 : 일반가열아스콘 규모 : t=12.5cm 11,338㎡	자동차 전용도로

4. 소파 응급복구 후 동일지점에 대해 완전복구한 사례와 내용(14년사업 추가)

사업소명	노선명	소파 응급복구현황		완전복구현황			비고
		발생일	규모(㎡)	보수일	규모 (㎡)	포장공법
동부	영동대로 (봉은사 버스정류장)	‘13.7.10	35 (1.0m×35m)	‘13.8.12	171	일반 가열아스콘
	헌릉로 (서울시립 어린이병원앞)	‘13.6.20	3 (0.5m×1m ×6개소)	‘13.8.14	286	일반 가열아스콘
서부	성산로 (이대부중후문)	‘13.7.13	20㎡	‘13.7.16	38	일반 가열아스콘
	성산로 (사천교버스정류장)	‘13.7.17	15㎡	‘13.7.24	17	일반 가열아스콘
	통일로 (서대문버스정류장)	‘14.7.24	8㎡ (2.0m×4.0m)	‘14.10.4	80	일반가열아스콘
	세종대로 (숭례문버스정류장)	‘14.7.25	6㎡ (3.0m×2.0m)	14. 9. 4	40	일반가열아스콘
남부	대방로 (강남중학교 버스정류장)	‘13.7.31	4.2 (3.5m×1.5m)	‘13.7.24	37	일반 가열아스콘
	노량진로 (신길새마을금고 버스정류장)	‘13.7.31	13.2 (0.6m×22m)	‘13.7.19	79	일반 가열아스콘
북부	종로	‘12.4.29	2 (0.5m×4m)	‘12.4.30	21	일반 가열아스콘
	종로	‘13.4.29	0.5 (0.5m×1m)	‘13.4.30	4	일반 가열아스콘
성동	봉화산로 (봉화산로 232)	‘13.3.29.	0.25 (0.5m×0.5m)	‘13.4.15	8	일반 가열아스콘
	천호대로 (동대문구청 버스정류장)	‘13.7.18.	0.25 (0.5m*0.5m)	‘13.7.19	11	일반 가열아스콘
강서	경인로 (동양공전 정류장)	‘13.7.15.	2.5 (0.5m×5m)	‘13.7.24	7	일반가열아스콘
	오류동길 (오류고가 옆 도로)	‘13.7.9.	2 (1m×2m)	‘13.7.24	6	일반가열아스콘
시설관리공단	올림픽대로 (이수교차로 진입램프)	‘13.4.17	2.5 (0.5×5)	‘13.4.24	26㎡	일반가열아스콘
	언주로 (구룡터널)	‘13.3.8	0.1㎡	‘13.3.14	32㎡	일반가열아스콘

작성자	소 속	직 위	성 명
	도로관리과	담당사무관	최연우
	☎2133-8170	주 무 관	이옥휘
	작 성 일 : 2014. 10.