건축허가동의 관련 유의사항

1. 소방시설 공사 및 감리자 지정에 관한 사항

○ 소방공사 및 감리업체 선정 관할소방서에 감리자 지정신고 및 착공신고 후 공사

○ 소방공사와 기타 공사는 분리 발주되도록 협조

2. 건축물의 내장재 등 공사 관련 사항

○ 내장재는 불연재료로 시공하고, 커텐, 카페트 등은 방염성능이 있는 제품 사용

○ 동파방지용 소방시설 배관 보온재는 무기화합물 소재 불연성 또는 난연성 재질 사용

3. 건축물의 내진설계 공사 관련 사항

○ 화재예방, 소방시설 설치· 유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 2 (소방시설의 내진설계) 및 동법 시행령 제15조의 2, 〔국민안전처 고시 제2015-138호〕를 참고하시어, 내진설계기준에 맞게 소방시설을 설치하시길 바라며.

4. 건축허가 사전협의제 운영 시행에 관한 사항

○ 건축허가협의 기간 단축 및 불편사항을 해결하기 위해 건축허가신청 이전에 소방시설 적용여부의 사전 검토제 운영으로 빠른 민원 서비스 제공

5. 소방차 진입 등 소방활동 관련 사항

○ 화재 등 긴급 상황 시 소방차량의 신속한 진입을 위한 장애물(계단, 조경시설 등)

설치 금지(도로 폭 6미터 이상 소방통로 확보)

6. 소방시설 완공검사 필증 교부에 관한 사항

○ 소방설비기사 및 감리자의 책임 하에 시방서와 설계도서 대로 시공관리

감독하여 소방시설완공검사필증을 교부받으시기 바람

7 부주의에 의한 화재발생시 벌칙적용 강화 사항

○ 불꽃을 사용하는 용접, 용단기구 사용시 부주의등으로 인한 화재발생시 소방기본법에 의거 과태료부과 처분함

8. 소방업무 관련 문의 : 영등포소방서 예방과 ☎ 2678-1062