현관문 신속개방 숙달 합동훈련 계획

2018. 6.

강 동 소 방 서

(재난관리과)

현관문 신속개방 숙달 합동훈련 계획

화재 등 재난현장에서 선착대원의 신속한 현관문 강제개방 등 초동대응으로 인명피해를 최소화하고 다양한 구조기법의 숙달로 현장대원의 정예화를 하고자 함

1		관 련 근 거

□ 재난관리과-34(2018.01.02.)호 “화재 등 재난현장 인명구조 강화      대책 보고(알림)”

□ 재난관리과-1478(2018.03.02.)호 “문개방 등 현장대원 교육영상      제작에 따른 활용 알림”

2		훈 련 목 표

□ 구조(생활안전)대원의 맞춤형 직장훈련로 현장 초동대응 능력 향상

❍ 화재현장 초기 선착대, 구조대원 도착 전 개방능력 숙달

□ 실습 위주의 '방화문 강제개방' 반복 숙달훈련 지속적 실시

□ 화재사고 현장도착 후 방화문 강제개방 등 초동대응 조치 지연 사례 방지

3		훈 련 계 획

□ 기간 : 2018.6.18. ~ 6.30. / 2주간

❍ 구조대장은 각 119안전센터와 일정 협의 후 팀별 1회이상 훈련실시

□ 훈련장소

○ 이론교육 : 구조대 및 각 119안전센터 별 자체교육 실시

(소방웹하드/재난관리과/구조팀/문개방동영상)

○ 숙달교육 : 본서후정 등

□ 대상 : 구조대원, 생활안전대원(진압대․119안전센터) / 합동훈련

□ 교관 : 구조대장 또는 구조대원 지정

□ 안전관리

❍ 안전책임관 : 구조대장(구조대), 진압대장(진압대), 팀장(안전센터)

❍ 현장확인 : 재난관리과장(구조팀장)   * 훈련일정 고려 추진

□ 교육내용

❍ 이론교육 : 현관문 개방 표준동영상 시청

❍ 숙달훈련 : 출입문, 방화문 등 강제개방 개인․팀별 실습훈련

□ 중점 추진사항

❍ 팀․대별 임무 지정 및 행동절차 숙지

❍ 보유 구조장비활용 강제개방 표준기법 숙달훈련 실시

※ 실기훈련하는 개인ㆍ팀별 개인안전장비 착용 후 실습에 임할 것.

4		훈 련 장 비

□ 구성 내용 : 현관정, 디지털도어락 등 출입문 개방 6개 유형

➥ 화재 등 현장에서 일반적으로 접하는 출입문 형태로 구성

➀현관정		□ □	일반주택 현관문 주로 사용 방화문 해정기 활용						➃디지털 보조키		□ □	원룸, 오피스텔에 주로 사용 손잡이 없음, 배척(빠루) 등 활용
➁보조키		□ □	현관문 보조용으로 사용 전용 개방장비(해정기) 필요						➄현관정 + 보조키		□ □	다세대 빌라에 주로 사용 개방시간 오래걸림 / 해정기 활용
➂디지털 주키		□ □	아파트 현관문에 주로 사용 빠루 및 고강도 드라이버 활용						➅문 틈		□ □	모든 건물 출입문에 적용 화재현장 신속개방, 문 손상 발생

※ 출입문 개방 주요장비 및 현황

배척(일반, 변형)			문개방기구 세트
	O 적용 : 전체 O 무게 : 5~6KG O 길이 : 90CM “각종 출입문 틈을 벌려 강제개방 시 사용”			O 적용 : 전체 O 무게 : 7~8KG “디지털도어락 등을 해체개방 시 사용”
O 각 소방관서 장비 배치 - 구조대 : 72점(각 구조대별 3개) ↳ 구조버스 및 구조공작차 적재 - 안전센터 : 232점(각 안전센터별 2개) ↳ 펌프차 적재			O 각 소방관서 장비 배치 - 구조대 : 24점(각 안전센터별 1개) ↳ 구조버스 적재 - 안전센터 : 116점(각 안전센터별 1개) ↳ 펌프차 적재

5		훈 련 내 용

① 현관정

유형별		개방 대상			개방 장비 : 방화문해정기
현관정			□형식(수동식) - 열쇠(키) 개방 □용도 - 방화문 손잡이 □난이도 - 하		< 2~3KG, 50CM > □구조대 : 각 1개 □안전센터 : 각 1개

(선정) 주택 현관문, 방화문 손잡이로 많이 사용되어 화재현장에 자주 접함

(이유) 전용 개방장비를 사용하여 문을 손상하지 않고 개방이 가능함

② 보조키

유형별		개방 대상			개방 장비 : 방화문해정기
보조키			□형식(수동식) - 열쇠(키) 개방 □용도 - 주키의 보조역할 □난이도 - 중		< 2~3KG, 50CM > □구조대 : 각 1개 □안전센터 : 각 1개

(선정) 현관문 보조용으로 사용되며, 특수한 재질인 경우 개방에 장시간 소요

(이유) 전용 개방장비를 사용하여 개방이 가능하나, 타격기술이 중요함

③ 디지털 주키

유형별		규 격			개방 장비: 배척(일명:빠루)
디 지 털 주 키			□형식(자동식) - 비밀번호 개방 □용도 - 아파트 현관문 □난이도 - 중, 상		< 1~2KG, 60CM > □구조대 : 각 3개 □안전센터 : 각 2개

(선정) 아파트, 오피스텔 현관문에 주로 사용되며, 신축건물 대부분에 사용

(이유) 설치가 견고하여 배척 등의 장비로 완전 탈착 후 개방이 가능

④ 디지털 보조키

유형별		규 격			개방 장비: 배척(일명:빠루)
디 지 털 보 조 키			□형식(자동식) - 비밀번호 개방 □용도 - 원룸 현관문 □난이도 - 중, 상		< 1~2KG, 50CM > □구조대 : 각 3개 □안전센터 : 각 2개

(선정) 원룸 등 현관문 주키 보조용으로 사용되며, 보조키 홀에 장착됨

(이유) 수동식 보조키 개방 방식과 동일하며, 완전 탈착 후 개방이 가능

⑤ 현관정+보조키

유형별		규 격			개방 장비: 문개방기구 세트
현 관 정 + 보 조 키			□형식(자동식) - 열쇠(키) 개방 □용도 - 주키 + 보조키 □난이도 - 중		< 4개 장비 1세트 > □구조대 : 각 1세트 □안전센터 : 각 1세트

(선정) 현관정+보조키가 1개 문으로 사용되므로, 개방 시간이 오래걸림

(이유) 전용 개방장비를 사용하여 문을 손상하지 않고 개방이 가능함

⑥ 문 틈

유형별		규 격			개방 장비: 문개방기구 세트
현 관 정 + 보 조 키			□형식 - 립 개방 □용도 - 현관문 밀폐 □난이도 - 중, 상 ※ 2인 1조 개방 시 효과적		< 4개 장비 1세트 > □구조대 : 각 1세트 □안전센터 : 각 1세트

(선정) 모든 출입문 형태에 적용 가능하며, 개방 시 문 손상이 발생함

(이유) 문개방기구 세트를 활용하여 개방하고, 2인 1조 개방이 유리함

6		행 정 사 항

❍ 현장대응단장(구조대장)은 훈련 전 현관문 개방 장비 등 사전 준비        에 철저를 기해 주시고,

❍ 현장대응단(구조대)은 훈련 종료 후 붙임문서 참고해서 공문으로

7월 2일까지 보고하여 주시기 바랍니다.