현장대응단 구조대 RCT(Roll Coll Tip) 운용 결과

안전사고 예방에 대한 다양한 정보를 발표하고 이를 공유함으로서 현장 활동 간 위해요인을 사전에 알고 대비 하고자 함.

관련근거

❍ 소방행정과-3687(2014.3.12.)호 『소방공무원 보건안전 및 복지 집행계획 알림』

❍ 현장지휘대-6040(2014.6.25.)호 『재난현장활동 안전관리 계획 시달』

추진목적

❍ 교대점검 시 차량·진압 및 보호 장비를 점검하는 수준에서 벗어나,

일일담당자를 지정 안전사고 예방에 대한 다양한 정보를 발표하고 이를

공유하여 현장활동 중 위해요인을 사전에 알고 대비 하고자 함.

시행방법

점검교대	⇨	정보 제공	⇨	정보공유 및 관리
․ 각 센터별 구성원이 주제 없이 자유롭게 안전관리 등 기술		․ 기술한 자료는 각 센터별로 관리 및 행정포털 게시판/ 현장안전 방 업로드		* 현장지휘팀 현장안전관리담당 매월 정보자료 통계관리 * 가치 있는 정보는 추후 책자 발간 예정

시행결과

계 급	성 명	날 짜	제 목	비 고
소방사	서승덕	12.13	★공기톱 사용법 오일 유입구 확인 철저 톱날 결합시 확인 후 작업
소방사	서승덕	12.19	★겨울철 동물 안전사고 자동차 엔진룸 확인
소방교	장지환	12.21	★방사선 피복의 방호 맨손으로 선원 접촉 금지 피폭시간 최대한 단축
소방사	이영훈	12.27	★맨홀구조기구 삼각받침대 설치 철저 안전 밸트 확인
소방사	신준용	12.28	★하이브리드 차량 구조 및 주의사항 반드시 차량 키 제거 후 작업(고전압 차단 위함) 분말 소화기 사용
소방교	박정수	12.28	★유압엔진펌프 사용상의 주의사항 체크밸브이상확인 무리한 자세로 작업 금지
소방사	서승덕	12.29	★승강기 인명구조 유의사항 강제 개방 금지 전원 차단 후 작업 관리자 사후 관리 필요