현장대응단 차고문 코너보호대 설치 보고

현장대응단 차고 기둥에 안전사고 방지를 위한 코너 보호대 설치로 야간출동 및 차량 후진시 차고 기둥이 어두워 식별하기가 곤란한 부분을 코너보호대가 시야확보에 도움을 주고자 함

개     요

◈ 야간 주차시 차고 기둥이 육안으로 식별하기 곤란하여 차고 기둥과 차량의 접촉사고 발생이 잦음

◈ 차고문 샷터가 오작동으로 조금 덜 열릴 경우 차량과 차고문 샷터의 충돌로 안전사고 발생 위험이 다분함(특히 고가차 및 굴절차 차고가 높아서 안전사고의 위험이 다분함

◈ 차고앞 회차구간이 짧고 인접한 대로에 차량통행이 많아 고가차 및 굴절차의 경우 충분한 안전공간 확보가 어려움

추진내역

◈ 차고문 코너보호대  사진

설치 전	설치 후

예산내역

◈ 소요예산 : 금삼십삼만원(금330,000원)

◈ 예 산 과 목 : 부품구매(기본경비/사무관리비)

추진일정

◈ 부품구매 및 검수 : 2015. 07. 06.~ 07. 07

◈ 설치업체 : 부품구매 후 자체 설치

◈ 설치 완료일자 : 2015. 07. 07. (화)

기대효과

◈ 차고문 코너보호대 설치

운전요원으로 하여금 장애물에 대한 시안성을 높여 안전사고 방지

후진시 차고기둥과 차량의 충돌을 방지(야간시 시야 확보)

차고문이 조금 덜 열릴 경우, 차고문 샷터와 차량의 충돌사고 방지

야간 및 우천시 등 안전사고 사전예방

돌발상황 발생시 충격을 흡수하여 차고 및 차량의 파손방지

안전사고를 미연에 방지하여 불필요한 예산지출을 줄임