① 코끼리 내실(뒷방) 통로 철창

-철창 간격이 좁아 동물 이동시 시야확보 어려움

-기존 파이프 2개중 1개 꼴로 철거하고 얇은 파이프로 교체하여 철창간격을 넓힘

② 아시아물소 내실 분리문 (밖에서 개폐조작이 가능한)슬라이딩문으로 교체

-기존 분리문은 내실 안에서 개폐조작을 해야 하는 빗장식 여닫이문으로 동물의 합사분리, 입방사시 사육사가 직접 들어가서 문을 열고 닫아야 함

-내실 밖 사육사 통로에서 개폐조작 할 수 있는 미닫이(슬라이딩) 문으로 교체 필요