준공 전 현장점검 사항(서울시)

구분	주요 점검사항	반영 / 미반영	검토의견
공통 사항	․환승주차장 진출입부에 설치된 LED전광판과 지주형 간판은 중복되므로, 대형 LED전광판은 대로변으로 이동 검토
	․중정에 설치한 덮개지붕(유리)에 대한 구조 전문가 안정성 검토
	․엘리베이터 전면부 점자블록 설치 적정성 검토 - 보행약자시설 설치여부 등 포함
	․난간 등 용접부위 정밀시공 검토 - 철재와 콘크리트 접합부분의 코킹 등 포함
	․도색 및 마감공사 철저 - 1층 벽면 도색 불량부분 재도색 - 주차면 도색 불량부분 주차구획선 재도색