고압가스시설 및 ISO22000 현장점검표

1. 일반사항

현 장 명		점검일시	2021년 월 일

2. 점검자 및 확인자

구분	소속	직위	성명	서명	비고
점검자
확인자

3. 점검자 종합의견

4. 확인자 종합의견

5. 염소투입설비 상세 점검사항

No.	설비명	수량	상세 점검사항	운전상태		종합의견
1	염소기화기	대	전류계는 정상인가?	정상	불량
			온도계는 정상인가?	정상	불량
			수위계 수위표시는 적정한가?	정상	불량
			순환펌프 작동상태는 정상인가?	정상	불량
2	진공조절기	대	전동감압밸브는 정상 작동하는가?	정상	불량
			튜브상태는 양호한가?	정상	불량
3	염소투입기	대	수동조절노브는 정상 작동하는가?	정상	불량
			콘트롤러는 정상인가?	정상	불량
			시량계는 정상인가?	정상	불량
			공급 진공계는 정상인가?	정상	불량
			인젝터 진공계는 정상인가?	정상	불량
4	인젝터	대	진공계는 정상인가?	정상	불량
			연결부에 누수 부위는 없는가?	정상	불량
			연결 밸브개폐는 정상인가?	정상	불량
5	염소중화설비	대	NaOH 누액 부위는 없는가?	정상	불량
			송풍기 작동은 정상인가?	정상	불량
			순환펌프 작동은 정상인가?	정상	불량
			가스누출시 작동은 정상인가?	정상	불량
6	염소가스감지기	대	가스감지기 작동은 정상인가?	정상	불량
7	긴급차단밸브	대	가스누출시 작동은 정상인가?	정상	불량
8	계량저울	대	계량은 정상적으로 측정되는가?	정상	불량
			용기 롤러는 정상 작동하는가?	정상	불량
9	고압 및 진공배관	1 식	밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			배관용 압력계는 정상인가?	정상	불량
			연결동관 연결상태는 양호한가?	정상	불량
			누액 부위는 없는가?	정상	불량
10	안전사항	1 식	고압가스 경계 및 안전표시 부착	정상	불량
			안전점검 장비 보유 여부 확인	정상	불량
11	활성탄접촉지 역세 염소설비	1 식	역세용 염소설비를 운영하고 있는가?	운영	미운영
			역세용 염소설비 약품종류는?	염소	차염
			역세용 염소투입량은 충분한가?	정상	불량

6. 활성탄접촉지 역세 염소설비 상세 운영상황

7. 추가 점검사항

8. 이산화탄소투입설비 상세 점검사항

No.	설비명	수량	상세 점검사항	운전상태		종합의견
1	CO2 저장탱크	대	압력 및 수위는 적절한가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
2	긴급차단밸브	대	정상작동 되는가?	정상	불량
3	안전밸브	대	압력상승시에 정상작동 되는가?	정상	불량
4	감압밸브	대	정상으로 감압되는가?	정상	불량
5	CO2 기화기	대	수위계 수위표시는 적정한가?	정상	불량
			온도계는 정상인가?	정상	불량
6	CO2 투입장치	대	질량유량계는 정상값을 지시하는가?	정상	불량
			콘트롤러 밸브는 정상작동 되는가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
7	용해수 펌프	대	펌프는 정상작동 되는가?	정상	불량
			연결부에 누수 부위는 없는가?	정상	불량
			연결 밸브개폐는 정상인가?	정상	불량
8	디퓨져	대	연결부에 누수 부위는 없는가?	정상	불량
			연결 밸브개폐는 정상인가?	정상	불량
9	고압배관	1 식	밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			배관용 압력계는 정상인가?	정상	불량
			프랜지 연결상태는 양호한가?	정상	불량
			누액 부위는 없는가?	정상	불량
10	안전사항	1 식	고압가스 경계 및 안전표시 부착	정상	불량
			안전점검 장비 보유 여부 확인	정상	불량

※ 추가 점검사항

9. 산소투입설비 상세 점검사항

No.	설비명	수량	상세 점검사항	운전상태		종합의견
1	산소저장탱크	대	압력 및 수위는 적절한가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
2	긴급차단밸브	대	정상작동 되는가?	정상	불량
3	안전밸브	대	압력상승시에 정상작동 되는가?	정상	불량
4	감압밸브	대	정상으로 감압되는가?	정상	불량
5	산소기화기	대	액누출방지밸브는 정상작동 하는가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
6	고압배관	1 식	밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			배관용 압력계는 정상인가?	정상	불량
			프랜지 연결상태는 양호한가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
7	안전사항	1 식	고압가스 경계 및 안전표시 부착	정상	불량
			안전점검 장비 보유 여부 확인	정상	불량

※ 추가 점검사항

10. 염소 옥외 배관 상세 점검사항

No.	설비명	수량	상세 점검사항	운전상태		종합의견
1	진공배관	1 식	밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			배관용 진공계는 정상인가?	정상	불량
			프랜지 연결상태는 양호한가?	정상	불량
			체크밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
2	가압수 배관	1 식	밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			배관용 진공계는 정상인가?	정상	불량
			프랜지 연결상태는 양호한가?	정상	불량
			체크밸브 개폐는 정상인가?	정상	불량
			누가스 부위는 없는가?	정상	불량
3	안전사항	1 식	염소배관 표시는 양호한가?	정상	불량
			누가스에 대한 안전장치는 있는가?	정상	불량

※ 추가 점검사항

11. ISO 22000(식품안전경영시스템) 유지관리 위생안전 점검사항

No.	점검 대상	점검항목	상세 점검사항	적정 여부 (적합, 부적합)		종합의견
1	여과지, 활성탄흡착지	개인위생관리	위생복, 위생모,위생화의 정상적 착용 여부
			작업자 신체질병 및 외상여부
			작업도구이외 반입 유무
			정수시설 종사자 건강검진 실시 여부
2		작업위생 상태	위생실 기기류의 청결 및 적정 재고량 확보 유무
			위생시설(손소독기, 건조기 등)의 청결 유무
			작업장 내의 소독시설의 작동 유무
			출입문 시건장치 설치 및 파손 유무
3		작업장 환경 위생	출입문 및 출입 통로의 청소 상태
			청소 도구의 정리정돈 유무
			작업장 바닥, 내벽 등 주위 환경의 청소 상태
			조명, 시실장비의 파손 유무
4		유충, 벌레등 유입 방지 시설	건물 내부 날파리, 깔따구 등 유충, 벌레 등의 유입 여부
			건물 외부의 웅덩이, 습지 등 벌레 서식 환경 조사
			출임문, 창문 등 유충, 벌레 유입 방지 시설 설치 및 적정 여부
			활성탄지 정기적 유충 검사 유무(점검 일지 등)

※ 추가 점검사항