태풍·집중호우 대비 현장점검 제출서식

	공사장	재해취약지구	여름철피서지	주요하천교량	해안가	기타
국토부	00개소(00명) 조치사항(00건)
산림청
서울시	00개소(00명) 조치사항(00건)
부산시
대구시
서울메트로

※ 주요조치실적 : 조치사항 00건

○ 00지역 대피로 확인 및 대피소 구호물자 미비치(경북00)

- 지적사항 조치실적 사진첨부(해당사항 있을시 전 후사진 첨부)

태풍·집중호우 대비 현장 점검 체크리스트(안)

분 류	점검 대상	주 요 점 검 항 목	점검장소(주소)	점검자	점검결과	점검일시
공사장	재해복구 사업장 대형공사장	공사장 주변 배수로 정비 상태(노상적치물 등 제거)	○○현장(청기면 21)	홍길동	○	7.20, 18:15
		공사장 자재·장비 정리정돈 상태(안전한곳으로 이동)		〃	×	7.21, 15:30
		하류부 토사유출방지 시설 설치(침사지 관리상태 등)
		위험구간 안전선(safety line) 설치 여부
		수방자재 및 장비 현장 배치 여부(모래주머니, 비닐 등)
		비상연락체계(지자체, 유관기관) 확인
		피해우려 지역주민 비상시 대피계획 확인
재해취약 지구	산사태 급경사지 노후저수지 축대, 옹벽 산간고립마을	위험시설(축대,옹벽 등) 주변에 안전선 설치 여부
		신속한 주민대피 방송시스템 가동 여부
		시설물 전담관리자 지정 및 현장 배치 여부
		재해취약대상자 담당자 및 비상연락체계 확인
		대피로 확인 및 대피소 내 구호물자 비치 여부
여름철 피서지	산간 계곡 야영장 해수욕장	출입통제(안전선 설치 등) 실시여부
		위험구역 안내표지판 설치 여부
		구역별 담당자 배치 및 책임자 순찰 실태 확인
		비상시 대피안내방송 시스템 작동 여부 확인(상황실 등)
		비상시 사전대피준비 및 강제 대피 방법 확인
		구역내 설치된 재해문자전광판 작동상태 확인 등

분 류	점검 대상	주 요 점 검 항 목	점검장소(주소)	점검자	점검결과	점검일시
주요하천 교량 등	하천교량 세월교 지하차도 하상주차장 제방·수문 배수펌프장	상류지역 산림간벌목 등 유송잡물 제거 상태	○○교량(청기면 53)	홍길동	○	7.20, 18:15
		하천내 장애물(퇴적토, 쓰레기 등) 제거 실태
		하천변 주차장 출입통제 및 안전지대 이동 여부
		제방 수문작동 및 관리상태 확인
		노후된 교량, 세월교 출입통제 확인
		침수 지하차도 통제 및 담당 경찰관 배치 여부
		사전 교통통제 구간내 우회도로 사전 확인 여부
		배수펌프장(비상 전력 등) 가동 상태 확인
		배수펌프장 유입부 주변 청소 여부 확인
해안가	선박, 어선 방파제 수산시설 양식장	선박 출입통제 실태 확인
		기상특보 전파시스템 가동 및 홍보 실태 확인
		구역별 담당자 배치 및 순찰실태 확인
		선박 결박 상태 및 안전지대 대피 여부 확인
		해일침수피해 예상지역 주민대피 방법 확인
		위험구역(방파제 등) 출입통제 및 안전선 설치여부 확인
		양식장, 수산시설 안전조치 시행 여부