도로굴착복구공사장 현장점검 결과보고

점검

개요

일    자

2014.01.09(목)

점 검 조

제6조 성동도로사업소 관할구역(광진,중랑,동대문,성동)

점 검 자

김덕남, 윤상열(도로관리과), 홍수종(성동도로사업소)

점검

및

조치

결과

○ 적출사항 총괄

지적사항	공사장 구분
	계	공사완료	공사중	무단굴착
소 계	2		2
침 하
균 열
파손(재료분리)	1		1
안전사항 등 기타	1		1

○ 위치별 적출사항

위 치	공사명	공사기간	소관부서	지적사항
중랑구 동일로893앞	묵동교~장안중학교간 송배수관정비공사	‘13.05~’14.03	동부수도사업소 시설관리과	임시포장구간 포토홀
성동구 도선사거리	성동 왕십리뉴타운 2구역 지중화공사	‘13.11~’14.03	한국전력공사 서울개발처	임시포장 문자 탈색

○ 조치사항

- 지적 조치사항 : 소관부서에 보수토록 조치 통보

○ 기타 사항

-

-

-

○ 점검결과 현장사진 : 붙임참조

□ 점검결과 현장사진

태릉

황학교

중화역

o 위치 : 중랑구 묵동(동일로 893앞) 중화역방향 o 공사명 : 묵동교~장안중학교간 송배수관정비공사	o 지적 : 임시포장 아스팔트 포토홀발생 o 조치계획 : 원인자 조치통보예정
o 위치 : 성동구 황학동(도선사거리) 신설동방향 o 공사명 : 성동 왕십리뉴타운2구역 지중화공사	o 지적 : 임시포장구간 임시포장 도색탈색 o 조치계획 : 원인자 조치통보예정

도로교통공단