[별지 제7호 서식]

현장평가 결과 보고서

1. 정도관리 점검표 평점 요약

분야	운영 및 기술 점검표 (별지제8호)	시험분야별 분석능력 점검표 (별지 제9호)										합계 평점 (①+②)÷2
	①환산 점수	점검표 번호별 환산점수
		1	2	3	4	5	6	7	8	합계	②평균
대기
수질
먹는물
폐기물
토양
실내 공기질
악취
POPs
환경유해인자
기타 ( )

※ 계산방법

(합계 평점은 소수 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기한다)

2. 정도관리 점검표 평가의견

대분류	소분류		평가의견
운영 및 기술 점검표	경영 요건	o 운영에 관한 사항
	기술 요건	o 인력에 관한 사항
		o 시설에 관한 사항
		o 장비 및 시험방법 등에 관한 사항
시험분야별 분석능력 점검표	(분야)	o 시료채취
		o 전처리
		o (기기)분석
		o 시험결과의 계산
		o 기타

[별지 제8호 서식]

운영 및 기술 점검표

□ 점검표 번호 : 운영 및 기술
지침	연번	평 가 내 용	평가기준		평가결과
			적합	부적합	해당 사항 없음※	평점
2. 경영요건
2.1	<조직>
	1.1	임시 또는 이동시설에 대한 정도관리 규정의 유무	1	0
	1.2	임시 또는 이동시설에 대한 정도관리 규정의 적절성	1	0
	2.1	시험담당자, 정도관리 담당직원, 기술책임자 및 품질책임자 등 시험․검사 업무의 품질에 영향을 미치는 모든 직원의 책임․권한․상호관계에 대한 업무분장의 유무	1	0
	2.2	시험담당자, 정도관리 담당직원, 기술책임자 및 품질책임자 등 시험․검사 업무의 품질에 영향을 미치는 모든 직원의 책임․권한에 대한 업무분장의 적절성	1	0
	2.3	해당기관이 모조직의 일부인 경우, 시험․검사 활동에 참여 또는 영향을 미치는 모조직 내 주요 직원의 책임사항에 대한 규정의 유무	2	0
	2.4	해당기관이 모조직의 일부인 경우, 시험․검사 활동에 참여 또는 영향을 미치는 모조직 내 주요 직원의 책임사항에 대한 규정의 적절성	2	0
	3.1	품질․기술책임자의 임명 여부	3	0
	3.2	임명된 품질․기술 책임자의 적격성	1	0
	3.3	품질․기술책임자가 해당기관의 최고 경영자로부터 필요한 권한과 자원을 위임을 받고 있는지 여부	2	0
	3.4	품질․기술책임자가 해당기관의 최고 경영자로부터 위임 받은 필요한 권한과 자원의 적절성 여부	2	0
	3.5	품질책임 전담조직 또는 책임부서의 유무	2	0
	4	품질․기술책임자의 대리자 지명 및 적절성	1	0
	5	공정성 보장을 위한 윤리규정 방침 및 서약서의 적절성	3	0
	6	직원이 실시하는 시험․검사 업무를 책임자가 적절히 감독하는 절차를 문서화하고 이를 실행하는지 여부	1	0
2.2	<품질시스템>
	1.1	시험․검사기관의 품질시스템이 현재 업무의 형태․범위․업무량 등에 대한 적합성	1	0
	1.2	시험․검사기관의 품질시스템 운영전반에 관한 문서를 관리하는 절차의 수립․유지	2	0
	1.3	2개 이상의 시험․검사 분야가 있는 경우 각 분야별 특성에 맞는 품질시스템의 적합성	2	0
	1.4	예상치 못한 업무량 증가에 대한 대책의 수립	2	0
	2.1	품질시스템을 유지하는데 필요한 단계별 품질문서에 대한 방침	1	0
	2.2	품질문서에 대한 관련 직원의 충분한 이해	3	0
	2.3	관련 직원이 품질문서를 규정대로 실행하고 기록을 보유하는지 여부	3	0
	3.1	품질문서들의 체계를 규정하고, 품질문서를 관리하는 절차 수립 및 유지 여부	2	0
	3.2	품질문서들이 최고경영자의 권한 하에 발행되고 있는지 여부	2	0
2.3	<문서관리>
	1.1	품질시스템의 일부로서 발행되는 모든 문서의 발행 전 담당책임자의 검토․승인 여부	1	0
	1.2	문서의 제․개정상태를 확인할 수 있는 문서관리대장 또는 유사한 문서관리 절차의 보유 여부	1	0
	2.1	업무를 수행하는 모든 장소에서 관련 품질시스템 문서의 사용 가능성 여부	1	0
	2.2	문서의 사용 가능성에 대한 주기적 검토의 명문화 및 적절성	2	0
	2.3	유효하지 않은 문서는 회수․폐기하고, 폐지된 문서에 대한 사용방지의 적절성	1	0
	2.4	품질시스템 문서는 발행일자, 개정번호, 페이지 번호 매김, 총 페이지 수 및 발행기관 (발행인) 등의 표시 여부	1	0
	3.1	문서의 기존내용과 변경내용의 식별의 용이성	1	0
	3.2	문서의 수작업 수정에 대한 절차 및 권한의 규정 수립 및 실행 여부	1	0
	3.3	전자 문서에 대한 변경 및 통제절차의 수립 및 실행 여부	1	0
2.4	<시험의뢰 및 계약 시의 검토>
	1	시험 의뢰, 계약 검토를 위한 절차의 수립 및 효율성	1	0
	2	시험․검사 업무량 과다 등의 사유로 업무를 수행하지 못할 경우에 대한 후속 절차 수립 및 적절성	2	0
	3	계약 변경 절차 및 기록의 명확성	1	0
2.5	<시험의 위탁>
	1	예상치 못한 상황으로 또는 지속적으로 시험․검사업무를 위탁할 경우에 대비한 위탁 규정 명문화 및 적절성	2	0
	2	위탁기관의 시험․검사 업무에 대한 책임 관계 명확성	1	0
2.6	<서비스 및 물품구매>
	1	시험․검사 결과에 영향을 미치는 물품의 선택․구매에 대한 방침과 절차의 수립 및 적절성	1	0
	2	시험실의 기술적 운영에 필요한 소모품의 구입․수령 및 보관에 대한 문서화된 절차 수립	1	0
	3	시험․검사 업무의 품질에 영향을 미치는 중요한 소모품․물품 및 서비스 공급자에 대한 기록의 목록화	1	0
2.7	<고객에 대한 서비스/불만사항>
	1	고객이 원할 경우 기밀을 보장할 수 있는 범위 내에서 시험 과정 공개할 수 있는 절차 및 방법의 확립	1	0
	2	고객 불만사항 해결을 위한 방침 및 절차의 구비	1	0
2.8	<부적합 업무 관리 및 보완조치>
	1	부적합 업무에 대한 보완조치 방침과 절차구비 및 그 이행여부	5	0
	2	부적합 업무 관리에 대한 책임자 지정 여부	1	0
2.9	<기록 관리>
	1.1	품질기록 및 기술기록의 보유․확인․수집․색인․접근․분류․보관․유지 및 폐기 등에 대한 절차를 수립	3	0
	1.2	문서 및 기록 관리 절차의 효율성	1	0
	1.3	기록보관을 위한 환경시설의 적합성	1	0
	2	품질기록 및 기술기록 등 기록에 대한 보관기간 설정	1	0
	3.1	전자기록을 포함한 기록 보안 절차의 수립	1	0
	3.2	전자기록을 포함한 기록 보안 절차의 적절성	1	0
	3.3	컴퓨터의 원본 데이터의 손실 방지 및 변경 방지 조치 확립 여부	2	0
	3.4	기록 수정 방법의 적절성 및 수정인의 서명 여부	2	0
2.10	<내부 정도관리 평가>
	1	품질책임자의 책임하에 미리 정해진 일정표와 절차에 따른 정기적인 내부 정도관리 평가(최소 연1회) 절차의 수립 및 그 이행	5	0
	2	내부 정도관리 평가를 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원이 독립적으로 실시하는지 여부	1	0
	3	내부 정도관리 평가 사항․결과 및 이에 따른 시정조치에 대한 기록 및 유지	5	0
	4	시정조치의 이행 및 결과를 검증하고 기록하는지 여부	5	0
3. 기술요건
3.1	<직원>
	1.1	장비 운용, 시험업무, 결과 평가 및 서명을 하는 모든 직원들의 기술적 역량을 보장하는 방침 보유 및 실행 여부	2	0
	1.2	난이도가 높거나 특정 전문 분야의 시험․검사 업무에 대한 방침 보유 및 실행 여부	2	0
	1.3	비정규직 또는 계약직을 고용하고 있을 경우 적절한 관리감독 및 교육에 대한 방침 및 실행 여부	1	0
	1.4	직원수 대비 과도한 업무량에 대한 방침 및 실행 여부	2	0
	2.1	직원 교육, 훈련 및 기술에 대한 방침 및 계획 수립 등의 보유 및 실행 여부	3	0
	3.1	직원에 대한 시험․검사 업무 능력에 대한 주기적 검증을 위하여 표준물질(용액) 등의 시험을 통한 정밀도 및 정확도 확인 계획 수립 및 시행 여부	5	0
	3.2	자체 숙련도 시험 실시에 대한 방침ㆍ절차ㆍ평가기준의 수립 및 실행 여부	5	0
	4	기술직원에 대한 업무․자격․교육․훈련․기술 및 경험 등에 대한 기록 유지․관리 여부	3	0
3.2	<시설 및 환경조건>
	1.1	시험결과에 영향을 미칠 수 있는 시험실 시설, 환경조건 및 관리방안 등의 기술적 요구사항들의 문서화 및 적절성	2	0
	1.2	해당 시험실 이외의 장소에서 시료 채취, 현장분석 등의 시험업무가 이루어질 경우에 대한 문서화 및 실행의 적절성	1	0
	1.3	환경오염공정시험기준 등 시험방법이나 법에서 특별한 환경조건을 유지․관리하도록 규정하고 있는 경우에 대한 방침 및 실행의 적절성	2	0
	1.4	교차오염(cross contamination) 등의 방지를 위한 조치	1	0
	1.5	청결 유지 등 시험실 관리의 적절성	1	0
	2.1	시험업무에 적정한 넓이의 작업공간 보유 여부	1	0
	2.2	시료접수, 시료보관, 시약보관, 폐기물처리 및 보관, 시험․검사결과처리 및 보관 등에 필요한 작업공간 보유 여부	2	0
3.3	<시험방법>
	1.1	시험․검사 업무에 대해 환경오염공정시험기준 또는 국내외에서 공인된 시험방법 사용 여부	1	0
	1.2	최신본의 환경오염공정시험기준 또는 국내외에서 공인된 시험방법의 사용 여부	1	0
	1.3	환경오염공정시험기준이 아닌 시험방법을 사용할 경우에 대한 방침 및 절차 여부	2	0
	1.4	시험결과에 영향을 미칠 수 있는 요인들에 대한 품질지침서 또는 기술문서의 보유 여부	3	0
	2.1	인력 변경 시 사전 시험방법 운영 능력 확인 절차ㆍ평가기준 등에 대한 규정 수립의 적절성	5	0
	2.2	인력 변경 시 사전 시험방법 운영 능력 확인의 이행 및 적절성	5	0
	3.1	장비, 시설 변경 시 시험방법 운영 능력 확인절차ㆍ평가기준 등에 대한 규정 수립의 적절성	5	0
	3.2	장비, 시설 변경 시 사전 시험방법 운영 능력 확인의 이행 및 적절성	5	0
	3.3	데이터 입력 및 수집에서의 무결성(integrity)과 기밀유지, 데이터 저장, 데이터 전송 및 데이터 처리 방법 등의 적절성 여부	1	0
3.4	<시험장비 및 표준물질>
	1	시험장비의 사용자에 대한 권한 부여, 장비의 관리 및 사용에 대한 규정의 준수 여부	1	0
	2.1	시험결과에 영향을 미치는 시험장비의 주기적 교정계획 수립 및 이행 여부	4	0
	2.2	교정 대상 장비에 대한 라벨 부착 및 관리기록 등의 적정 여부	1	0
	2.3	기기의 오작동․고장 및 수리에 관한 기록 보유 및 결함 장비에 대한 관리절차의 적절성	3	0
	3.1	표준물질의 안전한 취급․운반․보관 및 사용 등에 대한 관리절차를 수립	1	0
	3.2	시약 및 표준용액에 관련된 기록 보유	2	0
	3.3	제조된 표준용액 용기에 제조일자 등 필요한 사항을 표시	2	0
3.5	<시료채취>
	1.1	시료채취를 하는 경우, 시료채취 계획 및 절차를 수립하고 수립된 계획 및 절차를 이행하는지 여부	3	0
	1.2	시료채취 절차에는 시험결과의 유효성을 보장하기 위해 관리되어야 할 요건들의 명시여부	3	0
	2.1	시료채취와 관련된 데이터 및 운영에 대한 기록 절차의 보유 여부	2	0
	2.2	시료채취기록부의 적절성	3	0
3.6	<시료관리>
	1.1	시료의 운송․수령․취급․보호․보관․보류 및 폐기에 관한 절차의 보유	3	0
	1.2	시료접수 기록부의 적정성 여부	1	0
	2.1	시료 식별에 필요한 시료확인 체계 보유	2	0
	2.2	시료가 특정 환경조건하에서 보관되어야 하는 경우, 이러한 조건의 유지 및 기록 여부.	1	0
	3.1	시료의 상태가 분석에 적합하지 않거나 일반적으로 시험방법에서 명시된 형상에서 많이 벗어나 있는 경우의 부적합한 시료에 대한 방침 보유 및 이행 기록	2	0
	3.2	시료접수대장 또는 시료인수인계서의 적정성	1	0
	3.3	시료, 폐액, 추출액 또는 시료전처리 용액의 폐기에 대한 작업절차서 또는 기술문서 보유와 그 이행 여부	1	0
3.7	<시험결과의 보증>
	1.1	시험업무의 유효성을 주기적으로 점검할 수 있는 품질관리 절차의 보유 및 이행	3	0
	1.2	시험방법 또는 규제상의 품질관리 허용기준이 없는 경우 품질관리 기준 수립에 대한 절차 보유 여부	1	0
3.8	<결과보고>
	1	적절한 결과 보고 절차	1	0
	2	시험성적서 발급에 대한 비밀 보장	1	0
	3	시험․검사기관은 시험 성적서의 수정에 관련된 규정 보유 및 실행의 적절성	1	0
<환산점수 계산>
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록
평점 합 : 평가결과의 평점 합계

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 공통사항)

□ 점검표 번호 : 수질-1 (일반항목 : 시료채취, 기록 및 환경 관리 등)
평 가 내 용	평가기준		평가결과
	적합	부적합	해당 사항 없음※		평점
1) 시료채취
1-1. 시료채취 장비, 물품 및 방법의 적절성
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유하고 있는가?	3	0
1-1-2. 분석항목별로 적합한 시료채취 용기를 사용하고 있는가?	3	0
1-1-3. 저온 또는 냉장 보관용 물품이나 운반 장비를 보유하고 있는가?	2	0
1-1-4. 수질오염공정시험기준에 따른 시료채취방법을 숙지하고 있느가?	3	0
1-1-5. 분석항목별로 시료채취를 적절하게 수행하고 있는가?	2	0
1-2. 조사 목적에 적합한 지점 및 위치 선정의 정확성
1-2-1. 폐수, 하천수 등 시료채취 위치 및 지점의 선정방법에 대 해 숙지하고 있는가?	3	0
1-2-2. 하천수, 호소수 등의 시료 채취 위치 및 지점의 선정은 적합한가?	2	0
1-2-3. 하수 및 폐수의 시료채취 지점의 선정은 적합한가?	2	0
1-2-4. 하수 및 폐수의 시료는 복수로 채취하고 있는가?	3	0
1-3. 시료 운송방법의 적절성
1-3-1. 수질오염공정시험기준에 따른 보존 및 운송방법에 대해 숙지하고 있는가?	3	0
1-3-2. 시료의 보존조치, 운송방법 및 시간이 항목별로 수질오염공정시험기준에서 규정한 방법대로 적절한가?	3	0
1-3-3. 시료 운반시 및 전처리과정에서 오염과 용기의 오염이 우려되는 항목(VOCs 항목 등)에 대하여 현장 바탕시료 또는 운반바탕시료를 측정하여 오염여부를 확인하는 등 적절한 조치를 수행하였는가?	3
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정을 수행하고 그 내용을 기록하고 있는가?	3	0
2) 기록 및 환경 관리
2-1. 기록관리
2-1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리는 적절한가?	3	0
2-1-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리는 적절한가?	5	0
2-1-3. 성적서의 기록 및 관리는 적절하게 이루어지고 있는가?	3	0
2-1-4. 모든 기록에 대한 접근이 용이하게 이루어질 수 있는가?	2	0
2-1-5. 모든 기록의 수정·변경에 대한 적절한 보안 조치를 실시하고 있느가?	1	0
2-2. 분석 환경의 적절성
2-2-1. 항온·항습장치는 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0
2-2-2. 기기실 및 전처리실에 온도계와 습도계를 설치하고, 그 결과를 기록·관리하고 있는가?	2	0
2-2-3. 기기실 및 전처리실은 적정 온도와 습도를 유지하고 있 는가?	2	0
2-3. 환기시설의 설치
2-3-1. 환기시설을 설치하고 있는가?	2	0
2-3-2. 환기시설은 정상적으로 가동되고 있는가?	3	0
2-4. 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)
2-4-1. 시약 및 시료는 적절하게 보관되고 있는가?	5	0
2-4-2. 시료용 냉장보관 시설을 구비하고 있는가?	3	0
2-4-3. 표준물질(표준용액 등)은 적절하게 보관되고 있는가?	3	0
2-4-4. 시약 및 표준물질의 구매, 소모 및 유효기간 등의 정보에 대해 기록·관리하고 있는가?	3	0
2-4-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치를 실시하고 있는가?	3	0
2-4-6. 제조된 시약은 적절하게 관리되고 있는가?	3	0
2-5. 장비 및 물품의 관리
2-5-1. 교정 대상 장비의 교정 성적서를 보유하고 있는가?	3	0
2-5-2. 부피측정 유리 기구는 교정하여 사용하고 있는가?	3	0
2-5-3. 장비 및 물품은 적절하게 관리하고 있는가?	3	0
2-5-4. 주요 장비에 대해 장비관리대장을 작성하고 있는가?	3	0
2-6. 저울의 안정성 확인
2-6-1. 저울은 정상적으로 작동되고 있으며, 저울의 수평은 적절하게 조절되고 있는가?	5	0
2-6-2. 저울 내무의 흡습제거가 비치되어 있는가?	2	0
2-6-3. 저울 설치장소는 적절한가?	2	0
2-6-4. 저울 내·외부는 청결하게 유지되고 있는가?	2	0
2-7. 정제수의 관리
2-7-1. 정제수 제조장치를 보유하고 있는가?	5	0
2-7-2. 정제수 제조장치는 적절하게 관리되고 있는가?	5	0
2-8. 실험실 폐액 및 폐기물 처리의 적절성
2-8-1. 실험실 폐액은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?	5	0
2-8-2. 실험실 폐기물은 적절하게 수집, 보관, 처리되고 있는가?	2	0
2-9. 고압가스의 안전관리
2-9-1. 고압가스 실린더에 지지데를 설치하는 등 안전하게 관리하고 있는가?	1	0
2-9-2. 가연성 가스를 구분하여 관리하고 있는가?	2	0
<환산점수 계산>
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록
평점 합 : 평가결과의 평점 합계

[별지 제9호 서식]

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류 - 일반항목)

□ 점검표 번호 : 수질-2 (일반항목 : COD, BOD)
평 가 내 용	평가기준		평가결과
	적합	부적합	해당 사항 없음※		평점
1) 시료채취
1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유 여부
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유	1	0
1-1-2. 분석항목별 시료채취 용기의 적합성	1	0
1-2. 조사 목적에 적합한 지점 및 위치 선정의 정확성
1-2-1. 하천수, 호소수 등 시료채취 위치 및 지점의 적합성	1	0
1-2-2. 하수 및 폐수의 시료 채취 지점의 적합성	1	0
1-2-3. 하수 및 폐수의 복수채취 여부	1	0
1-3. 시료 운송방법의 적절성
1-3-1. 시료의 수질오염공정시험기준에 따른 보존 및 운송	3	0
1-3-2. 시료 운반시 오염이 우려되는 경우에 대한 조치 여부	1	0
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	3	0
2) 전처리
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성
2-1-1. 냉장시설 구비 여부	1	0
2-1-2. 전처리에 필요한 물품 보유	1	0
2-1-3. 전처리에 필요한 시약 보유	1	0
2-2. 목적에 맞는 정확한 전처리
2-2-1. 시료 균질화의 적절성	1	0
2-2-2. 시료 pH 조절의 적절성	1	0
2-2-3. 시료 보존 기간 내 분석 실시 여부	3	0
2-2-4. 용존산소가 과포화된 시료에 대한 조치의 적절성	1	0
2-3. 방해물질에 대한 처리
2-3-1. 아황산나트륨(잔류염소 제거용) 보유	1	0
2-3-2. 염소이온 농도의 측정(COD에 해당) 여부	1	0
2-3-3. 알칼리성 과망간산칼륨법 실시에 필요한 시약 보유	1	0
2-3-4. 중크롬산칼륨에 의한 COD 측정에 필요한 시약 및 장치 보유	1	0
2-4. 희석수 및 식종 희석수의 제조 및 관리
2-4-1. 희석수 제조의 적절성	1	0
2-4-2. 희석수 관리의 적절성	1	0
2-4-3. 식종희석수 제조의 적절성	1	0
2-4-4. 식종희석수 관리의 적절성	1	0
2-4-5. 식종희석수 및 희석수의 주기적 점검	1	0
2-4-6. 글루코오스 및 글루타민산의 보유	1	0
3) (기기)분석
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성
3-1-1. 뷰렛 또는 자동뷰렛 보유	1	0
3-1-2. 자석 교반기 보유	1	0
3-1-3. 인큐베이터 용량의 적절성	1	0
3-1-4. COD 수욕조의 적절성	1	0
3-1-5. BOD 측정을 위한 유리기구의 여분 보유 여부	1	0
3-1-6. COD 측정을 위한 유리기구의 여분 보유 여부	1	0
3-2. 분석 시 기기의 안정성 확인
3-2-1. 인큐베이터(20℃)의 정상가동	1	0
3-2-2. 수욕조(60~80℃)의 정상가동	1	0
3-3. 분석조건(또는 분석환경)
3-3-1. 저온 또는 용존산소 과포화 시료에 대한 처리의 숙지 여부 (BOD)	1	0
3-3-2. 염소이온에 대한 처리 여부 (COD)	1	0
3-4. 시료 희석배율 및 적정범위의 적절성	1	0
3-5. 바탕시험의 수행 및 보정 여부	1	0
4) 시험결과의 계산
4-1. 시험결과 계산의 정확성
4-1-1. 시료 희석에 따른 계산방법의 정확성	1	0
4-1-2. 희석수 및 식종 희석수 사용에 따른 계산과정의 차이에 대한 이해 여부	1	0
4-2. 적정 용액의 농도계수(factor) 확인	1	0
4-3. 시료 희석배수의 적절성	1	0
4-4. 결과 표현의 적절성	1	0
5) 기타
5-1. 기록 및 관리
5-1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리의 적절성	3	0
5-1-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리의 적절성	5	0
5-1-3. 성적서의 기록 및 관리의 적절성	1	0
5-1-4. 모든 기록에 대한 접근의 용이성	1	0
5-1-5. 모든 기록의 수정․변경에 대한 적절한 보안 조치 여부	1	0
5-2. 분석 환경의 적절성
5-2-1. 항온․항습기의 정상가동	1	0
5-2-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계 설치	1	0
5-2-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지	1	0
5-3. 환기시설의 설치
5-3-1. 환기시설의 설치 여부	1	0
5-3-2. 환기시설의 정상가동	1	0
5-4. 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)		0
5-4-1. 시약 및 시료 보관의 적절성	2	0
5-4-2. 냉장보관 시설 구비	1	0
5-4-3. 표준물질(표준용액 등) 보관의 적절성	1	0
5-4-4. 시약 및 표준물질 구매․소모에 대한 기록	1	0
5-4-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치	1	0
5-4-6. 제조된 시약관리의 적절성	1	0
5-5. 장비 및 물품의 관리
5-5-1. 교정 대상 장비의 교정 성적서 보유 여부	1	0
5-5-2. 부피측정 유리기구에 대한 교정	1	0
5-5-3. 장비 및 물품의 청결한 관리	1	0
5-5-4. 장비관리대장의 작성	1	0
5-6. 저울의 안정성 확인
5-6-1. 저울의 수평 조절	1	0
5-6-2. 저울 내부의 흡습제 비치 여부	1	0
5-6-3. 저울 설치장소의 적절성	1	0
5-6-4. 저울 내․외부의 청결 상태 유지	1	0
5-7. 정제수의 관리
5-7-1. 정제수 제조장치의 보유	1	0
5-7-2. 정제수 제조장치 관리의 적절성	1	0
5-8. 실험실 폐액 처리의 적절성	1	0
<환산점수 계산>
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록
평점 합 : 평가결과의 평점 합계

시험분야별 분석능력 점검표

(수질 분야 : 중분류-영양염류)

□ 점검표 번호 : 수질-3(영양염류 : TN, TP 등)
평 가 내 용	평가기준		평가결과
	적합	부적합	해당 사항 없음※	평점
1) 시료채취
1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유여부
1-1-1. 시료채취 장비 및 물품 보유	1	0
1-1-2. 분석항목별 시료채취 용기의 적합성	1	0
1-2. 조사 목적에 적합한 지점 및 위치 선정의 정확성
1-2-1. 하천수, 호소수 등 시료채취 위치 및 지점의 적합성	1	0
1-2-2. 하수 및 폐수의 시료 채취 지점의 적합성	1	0
1-2-3. 하수 및 폐수의 복수채취 여부	1	0
1-3. 시료 운송방법의 적절성
1-3-1. 시료의 수질오염공정시험방법에 따른 보존 및 운송	3	0
1-3-2. 시료 운반시 오염이 우려되는 경우에 대한 조치 여부	1	0
1-4. 시료채취와 함께 측정하여야 하는 항목의 측정	3	0
2) 전처리
2-1. 전처리에 필요한 물품 및 시약의 보유 및 적합성
2-1-1. 냉장시설 구비 여부	1	0
2-1-2. 전처리에 필요한 물품 보유	1	0
2-1-3. 전처리에 필요한 시약 보유	1	0
2-1-4. 차아염소산나트륨의 유효염소 함량 점검	1	0
2-2. 목적에 맞는 정확한 전처리
2-2-1. 시료 균질화의 적절성	1	0
2-2-2. 시료 pH 조절의 적절성	1	0
2-2-3. 시료 보존 기간 내 분석 실시 여부	3	0
2-3. 방해물질에 대한 처리
2-3-1. 증류장치의 보유 (암모니아성질소)	1	0
2-3-2. 방해물질에 대한 처리의 적절성	1	0
3) (기기)분석
3-1. 필요한 분석 장비 또는 기기 및 물품 보유의 적합성
3-1-1. 분광광도계의 보유	1	0
3-1-2. 분광광도계의 정상가동	1	0
3-1-3. 컴퓨터, 프린터 등의 기록장치 설치	1	0
3-1-4. 흡수셀 관리 및 사용법의 적절성	1	0
3-2. 분석 시 기기의 안정성 확인
3-2-1. 측정 전 분석기기의 안정화(warming-up) 확인	1	0
3-3. 분석조건의 적절성
3-3-1. 흡수파장 선택의 적절성	1	0
3-4. 검정곡선의 적절성 및 직선성(R2)
3-4-1. 표준물질의 보유	1	0
3-4-2. 검정곡선 작성의 적절성	1	0
3-4-3. 검정곡선의 직선성 확보	1	0
3-4-4. 검정곡선 범위의 적절성	1	0
3-4-5. 흡광도 측정시 적절한 대조액 사용 여부	1	0
3-5. 시료 희석배율의 적절성	1	0
3-6. 바탕시험의 수행 여부	1	0
4) 시험결과의 계산
4-1. 시험결과 계산과정(계산식)의 정확성	1	0
4-2. 바탕시험 값의 보정	1	0
4-3. 결과표기의 적절성	1	0
5) 기타
5-1. 기록 및 관리
5-1-1. 시료채취에 대한 기록 및 관리의 적절성	3	0
5-1-2. 측정결과에 대한 원자료의 기록 및 관리의 적절성	5	0
5-1-3. 성적서의 기록 및 관리의 적절성	1	0
5-1-4. 모든 기록에 대한 접근의 용이성	1	0
5-1-5. 모든 기록의 수정․변경에 대한 적절한 보안 조치	1	0
5-2. 분석 환경의 적절성
5-2-1. 항온․항습기의 정상가동	1	0
5-2-2. 기기실 및 전처리실의 온도계와 습도계 설치	1	0
5-2-3. 기기실 및 전처리실의 적정 온도, 습도 유지	1	0
5-3. 환기시설의 설치
5-3-1. 환기시설의 설치 여부	1	0
5-3-2. 환기시설의 정상가동	1	0
5-4. 시료 및 시약의 관리(교차오염 방지 등)		0
5-4-1. 시약 및 시료 보관의 적절성	2	0
5-4-2. 냉장보관 시설 구비	1	0
5-4-3. 표준물질(표준용액 등) 보관의 적절성	1	0
5-4-4. 시약 및 표준물질 구매․소모에 대한 기록	1	0
5-4-5. 시료의 식별을 위한 적절한 조치	1	0
5-4-6. 제조된 시약관리의 적절성	1	0
5-5. 장비 및 물품의 관리
5-5-1. 분석장비의 주기적 점검	1	0
5-5-2. 교정 대상 장비의 교정 성적서 보유 여부	1	0
5-5-3. 부피측정 유리기구에 대한 교정	1	0
5-5-4. 장비 및 물품의 청결한 관리	1	0
5-5-5. 장비관리대장의 작성	1	0
5-6. 저울의 안정성 확인
5-6-1. 저울의 수평 조절	1	0
5-6-2. 저울 내부의 흡습제 비치 여부	1	0
5-6-3. 저울 설치장소의 적절성	1	0
5-6-4. 저울 내․외부의 청결 상태 유지	1	0
5-7. 정제수의 관리
5-7-1. 정제수 제조장치의 보유	1	0
5-7-2. 정제수 제조장치 관리의 적절성	1	0
5-8. 실험실 폐액 처리의 적절성	1	0
<환산점수 계산>
평점총점 : 평점기준의 적합 점수 합계
평점제외 점수 : 해당사항 없는 항에 대한 평가기준의 적합 점수 합계 ※ 해당사항이 없는 항은 그 항의 평가기준이 적합인 점수를 기록
평점 합 : 평가결과의 평점 합계

[별지 제10호 서식]

미흡사항 보고서

□ 대상기관 :

□ 평가기간 :

□ 평가분야 :

대상 분야	대기	수질	먹는물	토양	폐기물	실내 공기질	악취	POPs	환경유해인자	기타

□ 붙임 1. 미흡사항 요약

2. 미흡사항 보완 계획

3. 종합의견

이 보고서는 위 기관에 대하여 『환경 시험․검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정』에 따라 현장평가를 실시하고 미흡사항에 대하여 작성한 보고서이며 대상기관(대표자)은 이 미흡사항 보고서에 이의 없음을 확인합니다.

년       월       일

평가팀장 :           (인)

평가위원 :           (인)

대상기관 대표자 :              (인)

난지물재생센터소장 귀하

1. 미흡사항 요약

번호	점검표번호	관련조항	미흡사항 요약	사후현장 확인(유/무)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...

1) 대상기관의 주의사항

가. 대상기관은 현장평가보고서의 보완조치 요구사항에 대해 이의가 있을 경우, 현장평가 완료일로부터 7일 이내에 과학원장에게 이의신청을 할 수 있다.

나. 대상기관은 미흡사항에 대해 보완조치 완료예정일(현장평가완료일로부터 30일 이내)까지 과학원장에게 미흡사항 보완결과 또는 미흡사항 보완 계획을 제출하여야 한다.

다. 미흡사항 보완 결과는 이행결과를 입증할 수 있는 문서, 기록, 사진 등을 포함하여야 하며, 이러한 보완조치 결과의 관련 자료에는 미흡사항별로 번호를 기입한다.

2. 미흡사항 보완계획

기관명
분 야		페이지 번호	/
점검표 번호
관련 조항
미흡 사항
보완 계획	완료 예정일 : 년 월 일 (품질, 기술)책임자 : (인)
붙임자료 : □ 있음( 매), □ 없음 년 월 일 평가위원 : (인) 평가팀장 : (인)

3. 종합의견

구분		평가의견
운영 및 기술 점검
시험분야별 분석능력*	(분야)
* 시험분야별 분석능력에 대한 종합의견은 분야별로 작성한다.

[별지 제12호 서식]

미흡사항 보완조치 결과보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

번호	점검표번호	관련조항	미흡사항	조치내용	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9