소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가,부	확인일자
3212호 (지하식)	관악구 낙성대동 1610-4 (관악로14길 52)	외관 상 특이사항은 없으나 수핀돌 밑부분 부식으로 소량누수됨	사용가	2104.11.18

소방용수시설 사진 및 위치도

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용가,부	확인일자
742호 (지하식)	관악구 봉천7동 207-32 (낙성대역길 32)	봉천11동 1630-13번지앞엔 지하식소화전없으며(30m간격) 주변 봉천7동207-32앞 1992년도 설치된 지하식노후소화전 외관 및 내부 확인한바 이상없음	사용가	2014.11.18