현장 점검의 날 점검결과 현황

<2014. 9. 18.>

❍ 분야별 점검결과 총괄표 : 총 7건

구 분	계	운영,수질	토목	건축	기계	전기	방호
계	7	0	2	1	1	3	0
설계 미반영분 시일 요하는 중요한 개선요구사항	0	0	0	0	0	0	0
경미한 사항 등 즉시 시정조치사항	7	0	2	1	1	3	0

뚝도아리수 정수센터

분야별 현장 점검의 날 합동 점검표

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(수질, 운영)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014.    9.  18 .

합동점검자 :  정수센터     성명 이금재 (인)

C   M     성명 김문갑 (인)

삼성물산     성명 서용석 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(토목분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용		점검결과			비 고
현대화 시설 및 고조정수처리공사	배수정, 중계펌프장 【토목분야 점검】		① 배수정내 계단 구배불량
			② 중계펌프장 흡수정출입구 임시발판 설치 미비
〈점검사진〉
위치		점검사진					비고
배수정 및 중계펌프장		① 배수정내 계단 구배불량			② 중계펌프장 흡수정출입구 임시발판 설치 미비

2014.  9. 18

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김문갑  (인)

삼성물산   성명  박용학  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(건축분야)

위 치 (구조물)		점 검 내 용	점검결과			비 고
현대화 시설 및 고조정수처리공사		중계펌프장 【건축분야 점검】	① 개구부 추락위험 안전표지 미부착
〈점검사진〉
위치	점검사진						비고
중계펌프장	① 개구부 추락위험 안전표지 미부착

2014.  9. 18.

합동점검자 :  정수센터    성명  변병수  (인)

김종수  (인)

장현순  (인)

C   M    성명  김준기  (인)

삼성물산   성명  김기영  (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(기계설비분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
삼성사무실옆 바이패스 밸브실		밸브주변 배관류 녹제거 후 도장요망

2014.   9.   18.

합동점검자 :  정수센터     성명  최 양 교 (인)

C   M     성명  이 윤 선 (인)

삼성물산     성명  남 동 훈 (인)

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(전기분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
활성탄접촉조	터치스그린 이동설치	항으로부터 멀리 이동 설치
펌프실 활성탄접촉조	지하계단 3로 및 4로 스위치 없음	점등방법 확인
활성탄접촉조 공동구	공둥구 전등설치 위치 조정(너무높음)	벽쪽에 설치

2014.    9.  18.

합동점검자 :  정수센터     성명   곽 희 영

윤 양 호

C    M     성명   강 석 봉

삼성물산     성명   이 상 보

시설현대화 공사 현장 합동 점검표

(방호분야)

위 치 (구조물)	점 검 내 용	점검결과	비 고
	특이 사항 없음

2014. 9. 18.

합동점검자 :  정수센터     성명 김 대 원 (인)

삼성물산     성명 이 진 형 (인)