서식4	특별 현장점검의 날 점검 결과

점검

개요

일    자

2014.05.23(금)

점검대상

현저고가

점검인원

총 4명

- 도로시설과 : 이용심 과장, 박장규 팀장, 이우근 팀원

- 서부 시설보수과 이종욱

점검

및

조치

결과

○ 총 5건 적출 (즉시조치   건, 조치 중  건, 조치 예정 5건)

지적사항	조치결과
	직접정비	자치구/사업소 이 첩	유관부서 통보	조치예정
5건		5건		5건

○ 주요 지적사항

- 도로측구 융기 : A1~P1구간 1개소

- 배수구(측구) 토사 퇴적 및 배수구 막힘(A2) : P6~A2구간

- 배전반(분전반) 정비 불량 : P3(교각위) 및 P5(교각기둥부)

- 신축이음하부 교각부 오염 : P3, P6

- 교각부 콘크리트 박락 : P4

○ 조치사항

- 점검결과를 서부도로사업소(시설보수과)에 통보하여 보수토록 함

특기

사항

○

향후

계획

○ 점검결과에 대하여 서부도로사업소(시설보수과)에서 보수 계획

수립하여 조치 시행

□ 점검 결과 사진

도로측구 융기 : A1~P1구간	배수구 토사 퇴적 : P6~A2구간
배수구 막힘 : A2	교각위(강박스) 분전반 정비 필요 : P3 G1열
교각 배전반(분전반) 미정비(파손) : P5	조인트 하부 교각부 오염 : P3

□ 점검 결과 사진

교각 콘크리트 박락 : P4
– 이 하 여 백 -