< 현 지 확 인 결 과 >(예시)

연번	용수번호	확인사항			비고
		맨홀, 지면 수평여부	맨홀 주변 아스팔트 포장 양호 여부	기타 의견
예시	760000호	(양호 / 불량) ※ 불량시 상세내용 기재	(양호 / 불량) ※ 불량시 상세내용 기재	(양호 / 불량) ※ 불량시 상세내용 기재
예시	상수도	문래동5가 8-1 중부운수 소화전 미설치
1	762605호	양호	양호	맨홀철개 변경 (소화전 → 상수도)
2	765288호	양호	양호		민원요청
3	761234호	양호	양호	맨홀틀 변형 (개폐불가)
4	761235호	불량	불량	불량내역 기재

< 현 지 확 인 사 진 >

○ 대상 : 공소 760000호

○ 위치 : 영등포구 양평로

맨홀면과 지면의 수평여부(돌출,돌하여부) 및

정확한 위치 식별 가능하고 전경사진 나올 수

있도록 촬영할 것

사진 배경으로 삽입금지

용량 축소(300KB이하)

전면사진

○ 대상 : 공소 760000호

○ 위치 : 영등포구 도신로

맨홀면과 지면의 수평여부(돌출,돌하여부) 및

정확한 위치 식별 가능하고 전경사진 나올 수

있도록 촬영할 것

사진 배경으로 삽입금지

용량 축소(300KB이하)

전면사진