1		지상식소화전 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		문제점	조사일 조사자
447호	광진구 자양로 320(구의동)	건물 좌측 외벽과 약 20cm 이격 되어 보행자 통로(폭 1m) 상에 위치		보행자의 통행방해 및 안전사고 발생 우려로 소화전 형식변경 요함	2016.10.24. 소방교 최영수