현지확인 결과 복명서

소방용수시설 이설대상(관리전환) 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 104004

○ 위    치 : 은평구 구산동 308-113번지 주택가

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 이면도로 상

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항

- 소화전 설치점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

- 본체 및 제수변 스핀들 등 기계부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

- 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

- 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

2012년 5월 18일

보고자 :	계급	소방장	성명	신춘수	(인)
	계급	소방장	성명	양재복	(인)
확인자 :	역촌119안전센터장
	계급	소방위	성명	이중용	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번	부 서	식 별	위 치		확인결과	비 고
1	역촌	지하식 (104004)	- 구 주소 : 구산동 308-113 - 신 주소 : 서오릉로 25길 27 (주택가 앞 이면도로 상)		양 호	적정함
외 관 사 진				출 수 사 진