현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 106079

○ 위    치 : 은평구 진관동 250번지 인덕원

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 화단

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2013년 4월 0일

보고자 :	계급	소방장	성명	홍길동	(인)
	계급	소방교	성명	김소방	(인)
확인자 :	00119안전센터장
	계급	소방위	성명	최서울	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		0 0	소화전 지상식 (용수번호 기재)	- 구 주소 : 00동 진관동 20 - 신 주소 : 진관동 통일로 962		양 호 불 량	불량사항 내용 기재
				설치지점건물명(상세 기재)
				00동 앞 버스정류장 옆 30m지점 앞 00약국 앞 / 1020동 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑